# Synology Assistant

Synology Assistant to łatwe w użyciu narzędzie do zarządzania serwerami Synology NAS w sieci lokalnej (LAN), szczególnie jeśli w sieci LAN znajduje się wiele komputerów. Za pomocą aplikacji Synology Assistant można udostępniać drukarki, skonfigurować usługę WOL i konfigurować dyski sieciowe.

## Spis treści

- Podstawowa obsługa
- Zarządzanie
- WOL
- Drukarka
- Preferencje

## Podstawowa obsługa

Po zminimalizowaniu programu Synology Assistant na pasku zadań operacje będą nadal kontynuowane w tle. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji Synology Assistant, aby szybko uzyskać dostęp do poniższych opcji:

- Podłączanie/zwalnianie drukarek (maksymalna liczba drukarek: 2)
- Otwieranie aplikacji Synology Assistant

## Zarządzanie

Na karcie Zarządzanie można wykonać wymienione poniżej czynności:

- Wyszukaj serwer Synology NAS w sieci LAN
- Połącz z serwerem Synology NAS
- Mapuj dyski
- Konfiguruj usługę WOL

#### Wyszukaj serwer Synology NAS w sieci LAN

Listę można odświeżyć, klikając przycisk Szukaj.

#### Połącz z serwerem Synology NAS

W programie Synology Assistant można podłączyć się do serwera Synology NAS w następujący sposób:

- Z listy wybierz serwer Synology NAS i kliknij przycisk Połącz
- Dwukrotne kliknięcie serwera Synology NAS z listy

Po pomyślnym podłączeniu do serwera Synology NAS domyślna przeglądarka wyświetli stronę logowania Synology DiskStation Manager.

#### Mapuj dyski

Folder współdzielony można zmapować jako dysk sieciowy i mieć do niego dostęp jak do napędu wewnętrznego na swoim lokalnym komputerze.

#### Konfiguruj usługę WOL

Możesz konfigurować usługę WOL, aby zdalnie uruchomić serwer Synology NAS.

1. Wybierz serwer Synology NAS z listy serwerów i kliknij Konfiguruj usługę WOL.
2. Wykonaj polecenia Kreatora konfiguracji, aby zakończyć konfigurację.
3. Więcej informacji można znaleźć w sekcji WOL.

#### Sprawdź stan serwera Synology NAS

W poniższej tabeli wymieniono stany serwera Synology NAS i ich odpowiednie wskazania wyświetlane w programie Synology Assistant. Zapoznaj się z tą listą podczas wykonywania różnych czynności.

Tabela wskaźników stanu

Stan | Wskaźnik statusu
--- | ---
Uruchamianie | System jest uruchamiany.
Sprawdź postęp | Serwer Synology NAS jest instalowany/konfigurowany. Kliknij, aby sprawdzić postęp.
Sprawdzanie limitu | System sprawdza limit dysku. Może to być wynikiem nieprawidłowego zamknięcia systemu.
Sprawdzanie systemu plików (do końca: [liczba] min) | System sprawdza system plików. Proces zostanie zakończony po upływie wyświetlonej liczby minut. Zwykle dzieje się tak, gdy system DSM wykryje błędy systemu plików i wyświetla monit o przeprowadzenie kontroli systemu plików.
Błąd konfiguracji | Wystąpił błąd podczas konfiguracji. Kliknij dwukrotnie serwer, aby ponownie zastosować ustawienia.
Konfiguracja została utracona | Zwykle dzieje się to po Zresetowaniu trybu 2, które odbywa się przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku RESET na urządzeniu Synology NAS. Możesz dwukrotnie kliknąć serwer i ponownie zainstalować DSM, aby rozpocząć pracę z systemem od zera, nie naruszając danych w wolumenie. Jeśli przycisk RESET nie został naciśnięty, ale ten komunikat nadal się pojawia, należy zapoznać się z często zadawanymi pytaniami.
Połączenie nie powiodło się | Błąd konfiguracji sieci. Kliknij dwukrotnie serwer lub kliknij przycisk Konfiguruj, aby skonfigurować ustawienia sieciowe.
Uzyskiwanie stanu połączenia | System sprawdza stan połączenia.
Migrowalny | Konfiguracje systemu zapisane na dyskach można migrować na dany serwer Synology NAS. Zazwyczaj oznacza to, że wersja systemu DSM zapisana na płycie głównej jest nowsza od wersji systemu DSM zainstalowanej na dyskach. Może się to zdarzyć po wykonaniu usługi RMA. Kliknij dwukrotnie serwer, aby zakończyć proces migracji.
N/D | Usługa WOL jest uruchomiona, ale obecny stan jest nieznany.*
Nie skonfigurowano | Początkowe konfiguracje systemu DSM (m.in. hasło administratora) po instalacji nie zostały ukończone. Kliknij dwukrotnie serwer, aby ponownie zakończyć konfigurację.
Nie zainstalowano | Ten komunikat zostanie wyświetlony w następujących sytuacjach: nie wykryto żadnych dysków, nie zainstalowano systemu DSM, nie wykryto systemu DSM na dyskach lub kliknięto polecenie Usuń wszystkie dane w Panelu sterowania. Upewnij się, że dyski są sprawne, prawidłowo włożone i mogą zostać wykryte przez serwer. Kliknij dwukrotnie serwer, aby ponownie rozpocząć instalację systemu DSM. Jeśli na dyskach zainstalowano już system DSM i od pewnego czasu korzystasz z dysków, ten komunikat oznacza, że urządzenie Synology nie może rozpoznać danych DSM na dyskach. Przerwij instalację, zamknij system i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami lub skorzystaj z narzędzi wymienionych pod koniec najczęściej zadawanych pytań, aby sprawdzić stan dysków w komputerze.
Offline | System jest w trybie offline.
Wykonywanie testu pamięci (x%) | Postęp testu pamięci to obecnie x%. Jeśli zostanie wyświetlony monit o przeprowadzenie testu pamięci, wykonaj go co najmniej 3 razy. Wyniki testu zostaną zapisane w logu systemowym. Prosimy o dołączenie pliku debug.dat do zgłoszenia serwisowego do celów diagnostycznych.
Gotowy | System jest zainstalowany i gotowy do użycia. Kliknij dwukrotnie serwer lub kliknij przycisk Połącz, aby uzyskać dostęp do serwera.
Odzyskiwalny | Istnieje możliwość odzyskania systemu. Zazwyczaj oznacza to, że wersja systemu DSM zapisana na płycie głównej jest starsza od wersji systemu DSM zainstalowanej na dyskach. Może się to zdarzyć po wykonaniu usługi RMA. Kliknij dwukrotnie serwer, aby zakończyć proces odzyskiwania.
Uruchamianie usług | System DSM uruchamia usługi. Pełne uruchomienie wszystkich usług może potrwać do 10 minut.
Aktualizowanie | Serwer Synology NAS aktualizuje system DSM. Zaczekaj na ukończenie procesu aktualizacji.

#### Uwaga:

- Więcej informacji można znaleźć w sekcji WOL.

## WOL

Po skonfigurowaniu funkcji WOL (Wake on LAN) można włączać serwer zdalnie.

#### Konfigurowanie usługi WOL w sieci LAN

Przed skonfigurowaniem usługi WOL w programie Synology Assistant sprawdź, czy w systemie DSM w obszarze Panel sterowania > Sprzęt i zasilanie > Ogólne zaznaczono pole wyboru Włącz Wake on LAN.

1. Na karcie Zarządzanie wybierz serwer Synology NAS z listy serwerów i kliknij Konfiguruj usługę WOL. W oknie wyskakującym zostanie wyświetlony typ sieci i adres MAC serwera Synology NAS.
2. Zaznacz opcję Wybudź serwer, aby włączyć serwer Synology NAS natychmiast po konfiguracji usługi WOL.
3. Kliknij OK, aby zakończyć konfigurację.
4. Na karcie Zarządzanie stan serwera w obszarze Stan WOL zmieni się na „WOL”.

#### Uwaga:

1. Nie wszystkie serwery Synology NAS obsługują funkcję WOL. Zapoznaj się z Tabelą statusów WOL oraz witryną internetową Synology, aby uzyskać więcej informacji.
2. Możesz też kliknąć serwer Synology NAS prawym przyciskiem myszy i wybrać WOL > Konfiguruj.
3. Usługę WOL można skonfigurować dla wielu serwerów, naciskając klawisz „Shift” lub „Ctrl”. System pominie okno dialogowe i doda wszystkie wybrane serwery do listy WOL.

#### Wybudzanie serwera

1. Na karcie Zarządzanie kliknij prawym przyciskiem myszy serwer, który chcesz włączyć, a następnie wybierz WOL > Aktywuj.
2. Stan WOL serwera zmieni się na „Postęp X%”, wskazując postęp aktywacji.

Po ukończeniu operacji WOL status WOL zmieni się na „WOL”. Zapoznaj się z Tabelą statusów WOL, aby uzyskać więcej informacji.

Tabela statusów WOL

Status WOL | Wskaźnik statusu
--- | ---
WOL | 1. Usługa WOL jest skonfigurowana. 2. Serwer jest włączony.
-- | 1. Usługa WOL nie jest skonfigurowana. 2. Serwer nie obsługuje funkcji WOL.
Postęp X% | Serwer włącza się. Postęp aktywacji to X%
Wył. | Serwer jest wyłączony.
N/D | Usługa WOL jest skonfigurowana, ale nieznany jest obecny stan.

#### Usuwanie funkcji WOL serwera

1. Na karcie Zarządzanie kliknij prawym przyciskiem myszy serwer, z którego chcesz usunąć funkcję WOL, a następnie wybierz WOL > Usuń.
2. Stan WOL serwera zmieni się na „--”.

## Drukarka

Program Synology Assistant umożliwia centralne zarządzanie drukarkami podłączonymi do serwera Synology NAS na karcie Drukarka. Obsługiwane są zarówno drukarki proste jak i wielofunkcyjne. W celu udostępnienia drukarki podłączonej do serwera Synology NAS w sieci LAN przez program Synology Assistant, wykonaj poniższe instrukcje:

#### Dodawanie drukarki

1. Podłącz drukarkę do serwera Synology NAS.
2. Skonfiguruj tryb drukarki w systemie DSM w obszarze Panel sterowania > Urządzenia zewnętrzne. W tym miejscu wyświetlana jest lista podłączonych drukarek.
3. Wybierz drukarkę, kliknij opcję Menedżer drukarki USB i wybierz opcję Skonfiguruj drukarkę, aby wybrać tryb pracy drukarki. Wybierz tryb Drukarka sieciowa, jeśli używana jest jedynie funkcja drukarki. Wybierz opcję Network MFP, aby korzystać z funkcji drukarki, skanera lub faksu.
4. W programie Synology Assistant, przejdź do karty Drukarka. Kliknij Dodaj i postępuj zgodnie z Kreatorem konfiguracji w celu dodania drukarki do komputera. Jeśli drukarka jest dodawana po raz pierwszy, należy przygotować sterownik drukarki do instalacji.

#### Podłączanie/zwalnianie drukarki

W przypadku drukowania i wysyłania faksu, czynności można wykonać bez ręcznego podłączania drukarki w programie Synology Assistant. W celu użycia skanera lub odebrania faksu na drukarce wielofunkcyjnej należy podłączyć drukarkę, aby zadania drukowania nie zostały przerwane przez innych użytkowników.

Gdy drukarka zostanie ręcznie podłączona w programie Synology Assistant, inni użytkownicy współużytkujący tę samą drukarkę w sieci LAN nie mogą uzyskać dostępu do urządzenia. Należy pamiętać o zwolnieniu drukarki po zakończeniu zadania drukowania.

Drukarkę można podłączyć/zwolnić w następujący sposób:

1. W programie Synology Assistant, przejdź do karty Drukarka.
2. Wybierz drukarkę, którą chcesz podłączyć, i kliknij Podłącz. Program Synology Assistant rozpocznie podłączanie drukarki. Kolumna stanu pokaże stan pracy.
3. Po podłączeniu drukarki przycisk Podłącz zmieni się na Zwolnij. Można go kliknąć, aby zwolnić podłączoną drukarkę.

#### Uwaga:

- Jeśli w kolumnie stanu drukarka jest oznaczona jako Dostępna, można ją podłączyć na wyłączność.
- Jeśli stan to Podłączona, drukarka jest już podłączona do Twojego komputera.
- Jeśli drukarka jest aktualnie niedostępna, kliknięcie przycisku Podłącz spowoduje dodanie użytkownika do listy oczekujących na podłączenie.

#### Usuwanie drukarki

1. Wybierz drukarkę, którą chcesz usunąć z listy.
2. Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć drukarkę z listy.

#### Edycja informacji o drukarce

Jeśli program Synology Assistant nie może automatycznie pobrać adresu IP drukarki, można tu ręcznie skonfigurować adres IP.

1. Wybierz drukarkę do edycji.
2. Kliknij przycisk Edytuj i wprowadź prawidłowy adres IP drukarki.

#### Uwaga:

- Pozycja Network MFP dotyczy wyłącznie użytkowników systemu Windows.
- Przed skonfigurowaniem drukarki przejdź na stronę firmy Synology Inc., aby sprawdzić listę zgodnych drukarek.
- W przypadku podłączania drukarki do udostępniania, koncentrator USB nie jest obsługiwany.
- Funkcja karty pamięci podłączonej drukarki nie jest obsługiwana.

## Preferencje

Możesz kliknąć ikonę koła zębatego oznaczoną etykietą Preferencje w prawym górnym rogu, aby skonfigurować następujące ustawienia.

- Domyślna karta funkcji: Wybierz karty funkcji, które mają być wyświetlane w programie Synology Assistant.
- Język: Wybierz domyślny język w interfejsie użytkownika programu Synology Assistant. W celu zastosowania nowych ustawień należy uruchomić ponownie program Synology Assistant.
- Test pamięci: Jeśli zaznaczysz to pole wyboru, przycisk Test pamięci pojawi się na karcie Zarządzanie przy następnym uruchomieniu programu Synology Assistant. Możesz wybrać serwer i kliknąć przycisk, aby przeprowadzić test diagnostyczny pamięci. Serwer zostanie uruchomiony ponownie i rozpocznie się test. Postęp testu zostanie wyświetlony w kolumnie Stan na liście serwerów.
- Zezwalaj na zgodność z urządzeniami, które nie obsługują szyfrowania hasła: Serwery z wersjami oprogramowania, które nie obsługują szyfrowania hasła, nie będą wyświetlane w programie Synology Assistant. Zaznaczenie tej opcji umożliwia wyświetlanie takich serwerów. Należy pamiętać, że włączenie tej opcji nie jest bezpieczne, ponieważ podczas wykonywania funkcji wymagających wprowadzenia poświadczeń użytkownika w programie Synology Assistant przesyłanie hasła nie jest szyfrowane. W celu rozwiązania tego problemu zalecamy aktualizację serwera do wersji DSM 6.2.4 lub nowszej bądź do wersji DSM UC 3.1 lub nowszej.

#### Uwaga:

- Test pamięci może trochę potrwać, w zależności od wielkości pamięci fizycznej serwera. Podczas testu serwer nie jest w stanie zapewniać usług.
- Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z nawiązywaniem połączenia z serwerem za pomocą programu Synology Assistant, zapoznaj się z tym artykułem.