# Synology Assistant

Synology Assistant — это простой инструмент, позволяющий управлять устройствами Synology NAS в локальной сети (LAN), в частности если в ней работает несколько компьютеров. С помощью Synology Assistant можно предоставлять общий доступ к принтерам, настраивать функцию WOL и сетевые диски.

## Содержание

- Основные элементы управления
- Управление
- WOL
- Принтер
- Настройки

## Основные элементы управления

Вы можете свернуть Synology Assistant в панель задач, и операции будут выполняться в фоновом режиме. Нажмите правой кнопкой мыши на значок Synology Assistant, чтобы быстро получить доступ к следующим параметрам.

- Присоединить/освободить принтеры (максимальное число принтеров: 2)
- Открыть Synology Assistant

## Управление

На вкладке Управление можно выполнять следующие операции.

- Поиск устройства Synology NAS в локальной сети
- Подключение к устройству Synology NAS
- Сопоставление дисков
- Настройка WOL

#### Поиск устройства Synology NAS в локальной сети

Можно обновить список, нажав кнопку Обновить.

#### Подключение к устройству Synology NAS

В Synology Assistant можно подключиться к устройству Synology NAS одним из следующих способов.

- Выберите устройство Synology NAS из списка и нажмите Подключиться
- Дважды нажмите на устройство Synology NAS в списке

После подключения устройства Synology NAS в применяемом по умолчанию браузере откроется страница входа в Synology DiskStation Manager.

#### Сопоставление дисков

Вы можете сопоставить общую папку в качестве сетевого диска и получать к ней доступ с локального компьютера как к внутреннему диску.

#### Настройка WOL

Для удаленного включения устройства Synology NAS можно настроить функцию WOL.

1. Выберите устройство Synology NAS в списке серверов и нажмите Настроить WOL.
2. Следуйте инструкциям мастера установки.
3. Для получения дополнительной информации см. раздел WOL.

#### Проверка состояния устройства Synology NAS

В следующей таблице приведены состояния устройства Synology NAS и соответствующие им индикаторы в Synology Assistant. Обращайтесь к этому списку при выполнении различных операций.

Таблица индикаторов состояния

Состояние | Индикаторы состояния
--- | ---
Загрузка | Выполняется загрузка системы.
Проверка хода выполнения | Выполняется установка/конфигурация устройства Synology NAS. Нажмите, чтобы проверить ход выполнения.
Проверка квоты | Система выполняет проверку квоты диска. Возможная причина: неправильное выключение.
Проверка файловой системы (осталось [количество] мин.) | Система выполняет проверку файловой системы. Процесс завершится через указанное время. Обычно это происходит, когда DSM обнаруживает ошибки файловой системы и отображает запрос на выполнение ее проверки.
Ошибка конфигурации | При конфигурации произошла ошибка. Дважды нажмите на сервер, чтобы повторно применить настройки.
Конфигурация утрачена | Обычно это происходит после сброса режима 2, который выполняется нажатием и удерживанием кнопки «СБРОС» на устройстве Synology NAS. Можно дважды нажать на сервер и переустановить DSM, чтобы заново начать работу, не затрагивая данные в томе. Если вы не нажимали кнопку «СБРОС», но это сообщение отображается, обратитесь к разделу Часто задаваемые вопросы.
Сбой подключения | Ошибка конфигурации сети. Дважды нажмите на сервер или выберите Настройка, чтобы задать сетевые настройки.
Получение состояния подключения | Система проверяет состояние подключения.
Готово для миграции | Можно выполнить миграцию конфигураций систем на дисках на устройство Synology NAS. Обычно это означает, что версия DSM, записанная на материнской плате, является более поздней по сравнению с версией DSM, установленной на дисках. Чаще всего это может происходить после возврата товара. Дважды нажмите на сервер, чтобы завершить процесс миграции.
— | Функция WOL настроена, но текущее состояние неизвестно.*
Не настроено | После установки настройка начальных конфигураций DSM (таких как пароль администратора) не завершена. Дважды нажмите на сервер, чтобы завершить настройку.
Не установлено | Это сообщение отображается в следующих случаях: диски не обнаружены, система DSM не установлена, система DSM не обнаружена на дисках или на Панели управления была нажата кнопка Удалить все данные. Убедитесь, что диски исправны, правильно установлены и могут быть обнаружены сервером. Дважды нажмите на сервер, чтобы начать установку DSM. Если на дисках уже установлена система DSM, и вы некоторое время использовали диски, это сообщение означает, что серверу не удается распознать данные DSM на дисках. Остановите процесс установки, завершите работу системы и обратитесь к этому разделу часто задаваемых вопросов или воспользуйтесь инструментами, указанными в конце этого раздела часто задаваемых вопросов, чтобы проверить состояние дисков на компьютере.
Автономный режим | Система работает в автономном режиме.
Выполнение теста памяти (x%) | Тест памяти выполнен на x%. Если вам требуется выполнить тест памяти, сделайте это не менее трех раз. Результаты теста сохраняются в системном журнале. Прикрепите файл debug.dat к запросу в службу поддержки для дальнейшего изучения.
Готово | Система установлена и готова к использованию. Дважды нажмите на сервер или нажмите Подключиться, чтобы получить доступ к серверу.
Подлежит восстановлению | Система требует восстановления. Обычно это означает, что версия DSM, записанная на материнской плате, является более ранней по сравнению с версией DSM, установленной на дисках. Чаще всего это может происходить после возврата товара. Дважды нажмите на сервер, чтобы завершить процесс восстановления.
Запуск служб | DSM запускает службы. Полный запуск всех служб может занимать до 10 минут.
Выполняется обновление | Устройство Synology NAS выполняет обновление DSM. Дождитесь завершения процесса обновления.

#### Примечание.

- Для получения дополнительной информации см. раздел WOL.

## WOL

Сервер можно включать удаленно, настроив функцию WOL (Wake on LAN).

#### Настройка WOL в LAN

Перед настройкой WOL на Synology Assistant убедитесь, что в меню DSM Панель управления > Оборудование и питание > Общие установлен флажок Включить Wake on LAN.

1. Выберите устройство Synology NAS в списке серверов и нажмите Настроить WOL на вкладке Управление. Во всплывающем окне отобразится тип сети и MAC-адрес устройства Synology NAS.
2. Установите флажок Вывести сервер из спящего режима, чтобы включить устройство Synology NAS сразу после настройки WOL.
3. Нажмите кнопку OK для завершения настройки.
4. На вкладке Управление состояние сервера в разделе Состояние WOL изменится на «WOL».

#### Примечание.

1. Не все устройства Synology NAS поддерживают функцию WOL. Дополнительную информацию см. в Таблице состояния WOL и на веб-сайте Synology.
2. Можно также нажать правой кнопкой мыши на устройство Synology NAS и выбрать WOL > Настроить.
3. WOL можно настроить для нескольких серверов, нажав клавишу Shift или Ctrl. Система пропустит диалоговое окно и добавит все выбранные серверы в список WOL.

#### Вывод сервера из спящего режима

1. На вкладке Управление нажмите правой кнопкой мыши на сервер, который необходимо включить, и выберите WOL > Вывести из спящего режима.
2. Состояние WOL сервера изменится на «Выполнено X%», которое отображает ход выполнения вывода из спящего режима.

После завершения вывода из спящего режима это состояние изменится на WOL. Дополнительную информацию см. в Таблице состояния WOL.

Таблица состояния WOL

Состояние WOL | Индикаторы состояния
--- | ---
WOL | 1. Функция WOL настроена. 2. Сервер включен.
-- | 1. Функция WOL не настроена. 2. Сервер не поддерживает функцию WOL.
Выполнено X% | Сервер включается. Ход выполнения вывода из спящего режима: X%.
Выкл. | Сервер выключен.
— | Функция WOL настроена, но текущее состояние неизвестно.

#### Удаление функции WOL для сервера

1. На вкладке Управление нажмите правой кнопкой мыши на сервер, для которого необходимо удалить функцию WOL, и выберите WOL > Удалить.
2. Состояние WOL сервера изменится на «--».

## Принтер

В Synology Assistant можно централизованно управлять принтерами, подключенными к Synology NAS, на вкладке Принтер. Поддерживаются как обычные, так и многофункциональные принтеры. Чтобы предоставить доступ к принтеру, подключенному к устройству Synology NAS в локальной сети с помощью Synology Assistant, следуйте приведенным ниже инструкциям.

#### Добавление принтера

1. Присоедините принтер к устройству Synology NAS.
2. Настройте режим принтера в разделе DSM Панель управления > Внешние устройства. Здесь отображается список подключенных принтеров.
3. Выберите принтер, нажмите Диспетчер USB-принтеров и выберите Настроить принтер, чтобы выбрать режим работы для принтера. Для использования только функции печати выберите режим Сетевой принтер. Если вы хотите использовать функции печати, сканера или факса, выберите Сетевое МФУ*.
4. В Synology Assistant откройте вкладку Принтер. Нажмите Добавить и следуйте инструкциям Мастера установки для добавления принтера на компьютер. При первом добавлении принтера для установки понадобится драйвер принтера.

#### Присоединение/освобождение принтера

Операции печати и отправки факсов можно выполнять без присоединения принтера вручную в Synology Assistant. Однако если требуется использовать сканер или принимать факсы на многофункциональном принтере, необходимо присоединить принтер, чтобы задания не могли быть прерваны другими пользователями.

Когда принтер вручную присоединен в Synology Assistant, другие пользователи, которые используют тот же принтер в локальной сети, не смогут получить к нему доступ. Поэтому по завершении задания печати необходимо освободить принтер.

Присоединить/освободить принтер можно следующими способами.

1. В Synology Assistant откройте вкладку Принтер.
2. Выберите принтер, который требуется присоединить, и нажмите Присоединить. Synology Assistant начнет подключать принтер. В столбце состояния будет отображаться состояние операции.
3. Когда принтер присоединен, кнопка Присоединить меняется на кнопку Освободить. Можно нажать ее, чтобы освободить присоединенный принтер.

#### Примечание.

- Если в столбце состояния принтер обозначен как Доступен, вы можете присоединить его для исключительного использования.
- Если он помечен как Присоединен, это означает, что принтер уже присоединен к вашему компьютеру.
- Если принтер в настоящий момент недоступен, нажмите Присоединить. После этого вы будете добавлены в очередь на подключение принтера.

#### Удаление принтера

1. Выберите принтер, который требуется удалить из списка.
2. Нажмите Удалить, чтобы удалить принтер из списка.

#### Изменение данных принтера

Если Synology Assistant не может автоматически определить IP-адрес принтера, здесь можно настроить IP-адрес вручную.

1. Выберите принтер, который хотите отредактировать.
2. Нажмите Изменить и введите правильный IP-адрес принтера.

#### Примечание.

- Режим Сетевой MFP могут использовать только пользователи Windows.
- Перед настройкой принтера посетите веб-сайт компании Synology Inc., чтобы просмотреть список совместимых принтеров.
- При подключении принтера для общего доступа концентратор USB не поддерживается.
- Функция карты памяти для присоединенного принтера не поддерживается.

## Настройки

Чтобы настроить следующие параметры, нажмите Настройки (значок шестеренки) в правом верхнем углу.

- Вкладка функций по умолчанию. Выберите вкладки функций, которые будут отображаться в Synology Assistant.
- Язык. Выберите язык по умолчанию для пользовательского интерфейса Synology Assistant. Чтобы изменения вступили в силу, необходимо перезагрузить Synology Assistant.
- Тест памяти. Если установить этот флажок, кнопка Тест памяти появится на вкладке Управление при следующем запуске Synology Assistant. Вы можете выбрать сервер и нажать эту кнопку для выполнения диагностического теста памяти. Сервер будет перезагружен, и начнется тест. Ход выполнения теста отображается в столбце Состояние в списке серверов.
- Разрешить совместимость с устройствами, не поддерживающими шифрование пароля. Серверы с версиями ПО, которые не поддерживают шифрование пароля, не отображаются в Synology Assistant. Установка этого флажка позволяет этим серверам отображаться. Обратите внимание, что включение этого параметра небезопасно, поскольку при выполнении действий, требующих ввода учетных данных пользователя в Synology Assistant, передача пароля осуществляется без шифрования. Для решения этой проблемы рекомендуется обновить сервер до версии DSM 6.2.4 или более поздней или DSM UC 3.1 и более поздней.

#### Примечание.

- Тест памяти может занимать некоторое время, в зависимости от размера физической памяти сервера. Во время теста сервер не может предоставлять службы.
- Сведения об устранении неполадок при подключении к серверу с помощью Synology Assistant см. в этой статье.