# Synology Assistant

Synology Assistant est un outil facile à utiliser pour gérer les Synology NAS sur le réseau local (LAN), surtout lorsque plusieurs machines fonctionnent sur le LAN. Avec Synology Assistant, vous pouvez partager des imprimantes, configurer le WOL et configurer des disques réseau.

## Sommaire

- Contrôle de base
- Gestion
- WOL
- Périphérique d'impression
- Préférences

## Contrôle de base

Vous pouvez réduire Synology Assistant dans la barre d'état système et les opérations continueront à s'exécuter en arrière-plan. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Synology Assistant pour accéder rapidement aux options ci-dessous :

- Connecter/déconnecter des imprimantes (nombre maximal d'imprimantes : 2)
- Ouvrir Synology Assistant

## Gestion

Dans l'onglet Gestion, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Rechercher Synology NAS sur le LAN
- Se connecter à un Synology NAS
- Mapper les disques
- Configurer WOL

#### Rechercher Synology NAS sur le LAN

Vous pouvez actualiser la liste en cliquant sur Rechercher.

#### Se connecter à un Synology NAS

Dans Synology Assistant, vous pouvez vous connecter à votre Synology NAS de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez votre Synology NAS dans la liste et cliquez sur Connecter.
- Double-cliquez sur le Synology NAS dans la liste.

Une fois le Synology NAS connecté, votre navigateur par défaut vous dirige vers la page de connexion de DiskStation Manager.

#### Mapper les disques

Vous pouvez mapper un dossier partagé en tant que disque réseau et y accéder comme un disque interne sur votre ordinateur local.

#### Configurer WOL

Vous pouvez configurer WOL pour sortir votre Synology NAS du mode veille à distance.

1. Sélectionnez un Synology NAS dans la liste des serveurs, puis cliquez sur Configurer le WOL.
2. Suivez l'assistant de configuration pour terminer la configuration.
3. Veuillez consulter la section WOL pour plus d'informations.

#### Vérifier l'état du Synology NAS

Le tableau ci-dessous répertorie les états et les indications correspondantes des Synology NAS tels qu'ils sont affichés dans Synology Assistant. Veuillez vous reporter à cette liste lorsque vous exécutez diverses opérations.

Tableau d'indication d'état

État | Indication d'état
--- | ---
Démarrage | Le système est en cours de démarrage.
Vérifier la progression | Le Synology NAS est en cours d'installation/de configuration. Cliquez dessus pour vérifier la progression.
Vérification du quota | Le système vérifie le quota du disque. Cela peut être dû à un arrêt incorrect.
Vérification du système de fichiers ([nombre] minutes restantes) | Le système est en train de vérifier le système de fichiers. Le processus sera terminé dans le nombre de minutes indiqué. Cela se produit généralement lorsque DSM détecte des erreurs de système de fichiers et vous invite à effectuer une vérification du système de fichiers.
Erreur de configuration | Une erreur s'est produite pendant la configuration. Double-cliquez sur le serveur pour appliquer à nouveau les paramètres.
Configuration perdue | Cela se produit généralement après une réinitialisation du Mode 2 qui consiste à appuyer sur le bouton RESET du Synology NAS et à le maintenir enfoncé. Vous pouvez double-cliquer sur le serveur et réinstaller DSM afin de redémarrer de zéro sans affecter les données du volume. Si vous n'avez pas appuyé sur le bouton RESET, mais que ce message s'affiche tout de même, veuillez consulter cette FAQ.
La connexion a échoué | Erreur de configuration réseau. Double-cliquez sur le serveur ou cliquez sur Configuration pour configurer les paramètres réseau.
Obtention de l'état de connexion en cours | Le système vérifie l'état de la connexion.
Peut faire l'objet d'une migration | Les configurations système des disques peuvent être migrées vers ce Synology NAS. Cela indique généralement que la version de DSM enregistrée sur la carte mère est plus récente que la version de DSM qui se trouve sur les disques. Il est probable que cela se produise après un service RMA. Double-cliquez sur le serveur pour terminer le processus de migration.
N/A | Le WOL est configuré mais l'état actuel est inconnu.*
Non configuré | Les configurations DSM initiales (c'est-à-dire le mot de passe admin) après l'installation n'ont pas été terminées. Double-cliquez sur le serveur pour terminer la configuration.
Non installé | Ce message s'affiche dans les cas suivants : aucun disque n'a été détecté, DSM n'est pas installé, DSM n'est pas détecté sur les disques ou l'option Effacer toutes les données a été sélectionnée dans Panneau de configuration. Assurez-vous que les disques sont en bon état, correctement insérés et qu'ils peuvent être détectés par le serveur. Double-cliquez sur le serveur pour démarrer l'installation de DSM. Si DSM est déjà installé sur les disques et que vous utilisez les disques depuis un certain temps, ce message indique que le serveur est incapable de reconnaître les données de DSM sur les disques. Veuillez abandonner l'installation, mettre hors tension et consulter cette FAQ, ou utiliser les outils répertoriés à la fin de cette FAQ pour vérifier l'intégrité de vos disques sur un ordinateur.
Hors ligne | Le système est hors ligne.
Test de la mémoire en cours (x %) | La progression du test de mémoire est actuellement de x% Si vous êtes invité à effectuer un test de mémoire, veuillez effectuer ce test au moins 3 fois. Les résultats du test seront enregistrés dans le journal système. Veuillez joindre un fichier debug.dat au ticket d'assistance pour qu'il soit examiné.
Prêt | Le système est installé et prêt à être utilisé. Double-cliquez sur le serveur ou cliquez sur Connecter pour accéder au serveur.
Récupérable | Le système est récupérable. Cela indique généralement que la version de DSM enregistrée sur la carte mère est plus ancienne que la version de DSM qui se trouve sur les disques. Il est probable que cela se produise après un service RMA. Double-cliquez sur le serveur pour terminer le processus de restauration.
Démarrage des services | DSM démarre les services. Le démarrage complet de tous les services peut prendre jusqu'à 10 minutes.
Mise à niveau | Synology NAS effectue une mise à jour de DSM. Veuillez patienter jusqu'à la fin du processus de mise à jour.

#### Remarque :

- Veuillez consulter la section WOL pour plus d'informations.

## WOL

Vous pouvez activer un serveur à distance en configurant sa fonction WOL (Wake on LAN).

#### Configurer WOL dans un réseau local

Avant de configurer le WOL sur Synology Assistant, veillez à cocher la case Activer le Wake on LAN dans DSM, Panneau de configuration > Matériel et alimentation > Général.

1. Dans l'onglet Gestion, sélectionnez un Synology NAS dans la liste des serveurs, puis cliquez sur Configurer WOL. La fenêtre contextuelle affiche le type de réseau et l'adresse MAC du Synology NAS.
2. Cochez la case Sortir le serveur du mode veille pour mettre le Synology NAS en marche immédiatement après la configuration du WOL.
3. Cliquez sur OK pour terminer la configuration.
4. Dans l'onglet Gestion, l'état du serveur indiqué dans État WOL passe à « WOL ».

#### Remarque :

1. La fonction WOL n'est pas prise en charge par tous les modèles de Synology NAS. Veuillez consulter le Tableau d'état WOL et le site Web de Synology pour plus d'informations.
2. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un Synology NAS et sélectionner WOL > Configurer.
3. Vous pouvez configurer le WOL pour plusieurs serveurs en appuyant sur « Maj » ou « Ctrl ». Le système ignorera la boîte de dialogue et ajoutera tous les serveurs sélectionnés à la liste WOL.

#### Sortir un serveur du mode veille

1. Dans l'onglet Gestion, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur que vous souhaitez mettre sous tension, puis sélectionnez WOL > Sortir du mode veille.
2. L'état WOL du serveur passe à « Progression X % » et indique ainsi la progression de la sortie du mode veille.

Lorsque le WOL est terminé, l'état WOL passe à « WOL ». Consultez le Tableau d'état WOL pour plus d'informations.

Tableau d'état WOL

Statut WOL | Indication d'état
--- | ---
WOL | 1. Le WOL est configuré. 2. Le serveur est sous tension.
-- | 1. Le WOL n'est pas configuré. 2. Le serveur ne prend pas en charge la fonction WOL.
Progression X % | Le serveur se met sous tension. Progression de l'éveil X %
Éteint | Le serveur est hors tension.
N/A | Le WOL est configuré mais l'état actuel est inconnu.

#### Supprimer la fonction WOL d'un serveur

1. Dans l'onglet Gestion, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le serveur pour lequel vous souhaitez supprimer la fonction WOL, puis sélectionnez WOL > Supprimer.
2. L'état WOL du serveur passe à « -- ».

## Périphérique d'impression

Dans Synology Assistant, vous pouvez gérer les imprimantes connectées à votre Synology NAS de manière centralisée dans l'onglet Périphérique d'impression. Les imprimantes de base et multifonctions sont toutes deux prises en charge. Pour partager une imprimante connectée au Synology NAS via un LAN avec Synology Assistant, veuillez procéder comme suit :

#### Ajouter une imprimante

1. Connectez l'imprimante à votre Synology NAS.
2. Configurez le mode imprimante dans DSM, Panneau de configuration > Périphériques externes. La liste des imprimantes connectées s'affiche ici.
3. Sélectionnez l'imprimante, cliquez sur Gestionnaire d'imprimante USB et sélectionnez l'option Configurer l'imprimante afin de choisir le mode de fonctionnement de votre imprimante. Veuillez choisir le mode Imprimante réseau si vous utilisez uniquement la fonction d'impression. Sélectionnez Multifonctions réseau* si vous souhaitez utiliser les fonctions d'impression, de numérisation ou de fax.
4. Dans Synology Assistant, accédez à l'onglet Périphérique d'impression. Cliquez sur Ajouter et suivez les instructions de l'assistant d'installation pour ajouter l'imprimante à votre ordinateur. Si vous ajoutez l'imprimante pour la première fois, veuillez préparer votre pilote d'imprimante pour l'installation.

#### Connecter/déconnecter l'imprimante

Lors de l’impression et l’envoi de fax, vous pouvez effectuer les opérations sans connecter manuellement l’imprimante dans Synology Assistant. Toutefois, lorsque vous souhaitez utiliser la fonction scanner ou recevoir des fax sur une imprimante multifonctions, vous devez connecter l'imprimante afin d'empêcher que les tâches d'impression ne soient interrompues par d'autres utilisateurs.

Lorsqu'une imprimante est connectée manuellement dans Synology Assistant, les autres utilisateurs qui partagent la même imprimante sur un LAN ne peuvent pas accéder au périphérique. Veillez donc à déconnecter l'imprimante lorsque vous avez terminé votre tâche.

Vous pouvez connecter/déconnecter l'imprimante des manières suivantes :

1. Dans Synology Assistant, accédez à l'onglet Périphérique d'impression.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez connecter et cliquez sur Connecter. Synology Assistant commencera à attacher l’imprimante. La colonne d'état affichera l'état de l'opération.
3. Lorsqu'une imprimante est connectée, le bouton Connecter se transforme en bouton Déconnecter. Vous pouvez cliquer dessus pour déconnecter l'imprimante connectée.

#### Remarque :

- Dans la colonne d'état, si l'état de l'imprimante indique Disponible, vous pouvez connecter l'imprimante afin d'être le seul à l'utiliser.
- Si l'état indique Connecté, l'imprimante est déjà connectée à votre ordinateur.
- Si l'imprimante n'est pas disponible pour le moment, cliquez sur Connecter afin de rejoindre la file d'attente pour la connexion.

#### Supprimer une imprimante

1. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez supprimer de la liste.
2. Cliquez sur Supprimer pour supprimer l'imprimante de la liste.

#### Modifier les infos de l'imprimante

Lorsque Synology Assistant ne peut pas obtenir automatiquement l'adresse IP de votre imprimante, vous pouvez configurer manuellement l'adresse IP ici.

1. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur Modifier et saisissez la bonne adresse IP de votre imprimante.

#### Remarque :

- Multifonctions réseau s'applique uniquement aux utilisateurs Windows.
- Avant de configurer une imprimante, veuillez vous rendre sur Synology Inc. pour vérifier la liste des imprimantes compatibles.
- Le hub USB n'est pas pris en charge lors de la connexion d'une imprimante partagée.
- La fonction de carte mémoire de l'imprimante connectée n'est pas prise en charge.

## Préférences

Vous pouvez cliquer sur l'icône d'engrenage intitulée Préférences dans le coin supérieur droit pour configurer les paramètres suivants.

- Onglet Fonctions par défaut : sélectionnez les onglets de fonctions à afficher dans Synology Assistant.
- Langue : choisissez une langue par défaut pour l'interface utilisateur de Synology Assistant. Vous devez redémarrer Synology Assistant pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte.
- Test de mémoire : si vous cochez cette case, le bouton Test de mémoire apparaîtra dans l'onglet Gestion la prochaine fois que vous lancerez Synology Assistant. Vous pouvez sélectionner un serveur et cliquer sur ce bouton pour effectuer un test de diagnostic de mémoire. Le serveur redémarre alors et le test commence. La progression du test s'affiche dans la colonne État de la liste des serveurs.
- Autorisez la compatibilité avec les périphériques qui ne prennent pas en charge le chiffrement des mots de passe : les serveurs dont les versions logicielles ne prennent pas en charge le chiffrement des mots de passe ne s'affichent pas dans Synology Assistant. Il est nécessaire de cocher cette case pour afficher ces serveurs. Veuillez noter que l'activation de cette option n'est pas sécurisée, car lorsque vous exécutez des fonctions nécessitant la saisie d'identifiants utilisateur dans Synology Assistant, la transmission du mot de passe n'est pas chiffrée. Nous vous recommandons de mettre votre serveur à jour vers DSM 6.2.4 et versions ultérieures ou DSM UC 3.1 et versions ultérieures pour résoudre ce problème.

#### Remarque :

- L'exécution du test de mémoire peut prendre un certain temps en fonction de la taille de la mémoire physique de votre serveur. Le serveur n'est pas en mesure de fournir des services pendant le test.
- Pour résoudre les problèmes de connexion à votre serveur via Synology Assistant, reportez-vous à cet article.