# Synology Assistant

Synology Assistant is een eenvoudig hulpmiddel om het Synology NAS in een lokaal netwerk (LAN) te beheren, met name als er meerdere machines binnen één LAN zijn. Met Synology Assistant kunt u printers delen, WOL instellen en netwerkstuurprogramma's configureren.

## Inhoud

- Standaardbediening
- Beheer
- WOL
- Printerapparaat
- Voorkeuren

## Standaardbediening

U kunt de Synology Assistant minimaliseren naar het systeemvak en bewerkingen worden op de achtergrond uitgevoerd. Rechtsklik op het Synology Assistant-pictogram voor snelle toegang tot de volgende opties:

- Printers koppelen/vrijgeven (maximum aantal printers: 2)
- Open Synology Assistant

## Beheer

In het tabblad Beheer kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

- Synology NAS zoeken in LAN
- Verbinden met een Synology NAS
- Stations toewijzen
- WOL instellen

#### Synology NAS zoeken in LAN

U kunt de lijst vernieuwen met een klik op Zoeken.

#### Verbinden met een Synology NAS

In Synology Assistant kunt u op de volgende manieren verbinding maken met uw Synology NAS:

- Selecteer uw Synology NAS in de lijst en klik op Verbinden
- Dubbelklik op het Synology NAS in de lijst

Als verbinding met het Synology NAS is gemaakt, opent de standaardbrowser de aanmeldpagina van Synology DiskStation Manager.

#### Stations toewijzen

U kunt een gedeelde map toewijzen als een netwerkstation en u zelf toegang verlenen als een intern station op uw lokale computer.

#### WOL instellen

U kunt WOL instellen om het Synology NAS extern te activeren.

1. Selecteer een Synology NAS in de serverlijt en klik op WOL instellen.
2. Volg de Set-up wizard om de set-up te voltooien.
3. Raadpleeg het gedeelte WOL voor meer informatie.

#### De Synology NAS-status controleren

In onderstaande tabel vindt u de statussen en desbetreffende indicaties van Synology NAS die in Synology Assistant worden weergegeven. Raadpleeg deze lijst bij het uitvoeren van verschillende handelingen.

Statusindicatie tabel

Status | Statusindicatie
--- | ---
Bezig met opnieuw starten | Systeem wordt opnieuw gestart.
Voortgang van de controle | Synology NAS wordt geïnstalleerd/geconfigureerd. Klik om de voortgang te controleren.
Bezig met de controle van de quota | Het systeem controleert de schijfquota. Dit kan het gevolg van een onjuiste schakeling zijn.
Controleren van bestandsysteem (nog [aantal] minuten) | Het systeem controleert het bestandsysteem. Dit proces wordt voltooid in het weergegeven aantal minuten. Dit gebeurt wanneer er bestandssysteemfouten door DSM worden gedetecteerd en u vraagt om een bestandssysteemcontrole uit te voeren.
Configuratiefout | Fout opgetreden tijdens configuratie. Dubbelklik op de server om de instellingen opnieuw toe te passen.
Configuratie verloren | Dit gebeurt doorgaans na een Modus 2 Reset door de RESET-knop van het Synology NAS ingedrukt te houden. Dubbelklik op de server en installeer DSM opnieuw voor een nieuwe start zonder gevolgen voor de gegevens op het volume. Hebt u de RESET-knop niet ingedrukt, maar dit bericht verschijnt nog steeds, ga dan naar deze FAQ.
Verbinding mislukt | Netwerk configuratiefout. Dubbelklik op de server of klik op Instellen om de netwerkinstellingen te configureren.
Bezig met het ophalen van verbindingsstatus | Het systeem is bezig met het controleren van de verbindingsstatus.
Migreerbaar | Systeemconfiguraties op de schijven kunnen naar dit Synology NAS worden gemigreerd. Dit geeft doorgaans aan dat de DSM-versie die op het moederbord staat nieuwer is dan de DSM-versie op de schijven. Dit gebeurt mogelijk na de RMA-service. Dubbelklik op de server om het migratieproces te voltooien.
Nvt | WOL wordt ingesteld maar de huidige status is onbekend.*
Niet geconfigureerd | De initiële DSM-configuraties (bijv. adminwachtwoord) na de installatie zijn niet voltooid. Dubbelklik op de server om de configuratie te voltooien.
Niet geïnstalleerd | Dit bericht wordt weergegeven bij een van de volgende scenario's: er zijn geen schijven gedetecteerd, DSM is niet geïnstalleerd, DSM is niet gedetecteerd op de schijven of er is op de optie Alle gegevens verwijderen in Configuratiescherm geklikt. Zorg dat de schijven in orde zijn, ze correct zijn geplaatst en door de server worden gedetecteerd. Dubbelklik op de server om de installatie van DSM te starten. Als DSM al op de schijven was geïnstalleerd en u hebt de schijven een tijdje in gebruik, geeft dit bericht aan dat de server de DSM-gegevens op de schijven niet kan herkennen. Annuleer de installatie, schakel het systeem uit en raadpleeg deze FAQ of gebruik de tools achteraan in deze FAQ om de gezondheid van uw schijven op een computer te controleren.
Offline | Systeem is offline.
Geheugentest uitvoeren (x%) | De geheugentest voortgang is momenteel x%. Als u verzocht wordt om een geheugentest uit te voeren, voer de test minstens 3 keer uit. De testresultaten worden opgeslagen in het systeemlogboek. Voeg een debug.dat toe aan het ondersteuningsticket.
Gereed | Het systeem is geïnstalleerd en is gereed voor gebruik. Dubbelklik op de server of klik op Verbinden voor toegang tot de server.
Herstelbaar | Systeem kan worden hersteld. Dit geeft doorgaans aan dat de DSM-versie die op het moederbord staat ouder is dan de DSM-versie op de schijven. Dit gebeurt mogelijk na de RMA-service. Dubbelklik op de server om het herstelproces te voltooien.
Bezig met starten van services | DSM is bezig met het starten van de services. Het kan 10 minuten duren tot alle services volledig zijn opgestart.
Bezig met upgraden | Synology NAS is bezig met het bijwerken van DSM. Wacht tot het updateproces is voltooid.

#### Opmerking:

- Raadpleeg het gedeelte WOL voor meer informatie.

## WOL

U kunt een server extern inschakelen door de WOL-functie (Wake on LAN) in te stellen.

#### WOL instellen in het LAN-netwerk

Alvorens WOL op Synology Assistant in te stellen, schakel het selectievakje Wake on LAN inschakelen in DSM Configuratiescherm > Hardware en stroom > Algemeen in.

1. Kies op het tabblad Beheer een Synology NAS in de serverlijst en klik op WOL instellen. Het pop-upvenster geeft het netwerktype en het MAC-adres van het Synology NAS weer.
2. Schakel het selectievakje Server activeren in om het Synology NAS onmiddellijk in te schakelen na het instellen van WOL.
3. Klik op OK om de installatie te voltooien.
4. In het tabblad Beheer zal de serverstatus in WOL-status wijzigen naar "WOL".

#### Opmerking:

1. Niet alle Synology NAS-apparaten ondersteunen de WOL-functie. Raadpleeg de WOL-statustabel en de Synology-website voor meer informatie.
2. U kunt ook rechts klikken op een Synology NAS en WOL > Instellen selecteren.
3. U kunt WOL instellen voor meerdere servers door "Shift" of "Ctrl" in te drukken. Het systeem slaat het dialoogvenster over en voegt alle geselecteerde servers toe aan de WOL-lijst.

#### Een server activeren

1. Rechtsklik in het tabblad Beheer op de server die u wilt inschakelen en selecteer WOL > Activeren.
2. De WOL-status van de server wijzigt naar "Voortgang X%" met een indicatie van de voortgang van de activering.

De WOL-status wijzigt in "WOL" wanneer WOL is voltooid. Raadpleeg de WOL-statustabel voor meer informatie.

WOL-statustabel

WOL-status | Statusindicatie
--- | ---
WOL | 1. WOL is ingesteld. 2. Server is uitgeschakeld.
-- | 1. WOL is niet ingesteld. 2. Server biedt geen ondersteuning voor de WOL-functie.
Voortgang X% | De server wordt ingeschakeld. De voortgang van de activering is X%.
Uit | De server wordt uitgeschakeld.
Nvt | WOL wordt ingesteld maar de huidige status is onbekend.

#### De WOL-functie van een server verwijderen

1. Rechtsklik in het tabblad Beheer op de server waarvan u de WOL-functie wilt verwijderen en kies WOL > Activeren.
2. De WOL-status van de server wijzigt naar "--".

## Printerapparaat

U kunt in Synology Assistant alle op uw Synology NAS aangesloten printers centraal beheren in het tabblad Printerapparaat. Zowel normale als multifunctionele printers worden ondersteund. Volg de onderstaande instructies om een printer met Synology Assistant te delen die verbonden is met het Synology NAS in LAN:

#### Printer toevoegen

1. Sluit de printer aan op uw Synology NAS.
2. Stel de printermodus in bij DSM Configuratiescherm > Externe apparaten. Een lijst van aangesloten printers wordt hier weergegeven.
3. Kies de printer, klik op de knop USB printerbeheer en kies Printer instellen om de gebruiksmodus voor de printer te selecteren. Kies de modus Netwerkprinter alsu alleen de printerfunctie gebruikt. Kies Netwerk MFP* als u de afdruk-, scan- of fax-functies wilt gebruiken.
4. Ga in Synology Assistant naar het tabblad Printerapparaat. Klik op Toevoegen en volg de Installatiewizard om een printer toe te voegen aan de computer. De eerste keer dat u de printer toevoegt, houdt u het stuurprogramma van de printer paraat voor de installatie.

#### De printer koppelen/vrijgeven

Als u afrukt of een fax verstuurt, kunt u deze handelingen uitvoeren zonder de printer te koppelen in Synology Assistant. Als u echter gebruik de scanfunctie wilt gebruiken of faxen wilt ontvangen op een multifunctionele printer, moet u de printer aansluiten om onderbrekingen van taken door andere gebruikers te voorkomen.

Als een printer handmatig wordt aangesloten in Synology Assistant, hebben andere gebruikers die dezelfde printer in het LAN delen geen toegang tot het apparaat. Geef daarom de printer weer vrij als u klaar bent met uw afdruktaak.

U kunt de printer als volgt koppelen/vrijgeven:

1. Ga in Synology Assistant naar het tabblad Printerapparaat.
2. Selecteer de printer die u wilt verbinden en klik op Verbinden. Synology Assistant zal een verbinding maken met de printer. De statuskolom geeft de status aan.
3. Bij het aansluiten van de printer wijzigt de knop Verbinden naar Vrijgeven. Klik hierop om de gekoppelde printer vrij te geven.

#### Opmerking:

- als in de statuskolom de printer de status Beschikbaar heeft, kunt u de printer aansluiten voor eigen gebruik.
- Als de status Aangesloten is, is de printer al aangesloten op uw computer.
- Als de printer momenteel niet beschikbaar is, wordt de printer met een klik op Verbinden op de wachtlijst geplaatst.

#### Printer verwijderen

1. Selecteer de printer die u uit de lijst wilt verwijderen.
2. Klik op Verwijderen om de printer uit de lijst te verwijderen.

#### Printerinfo bewerken

Als Synology Assistant het IP-adres van de printer niet automatisch kan herkennen, stelt u hier handmatig het IP in.

1. Selecteer de printer die u wilt bewerken.
2. Klik op Bewerken en voer het juiste IP van de printer in.

#### Opmerking:

- Network MFP is uitsluitend beschikbaar voor gebruikers van Windows.
- Voordat u een printer instelt, bezoekt u Synology Inc. voor een lijst met compatibele printers.
- USB-hub wordt niet ondersteund als een aangesloten printer wordt gedeeld.
- De geheugenkaartfunctie van de aangesloten printer wordt niet ondersteund.

## Voorkeuren

Kik op het tandwielpictogram Voorkeuren in de rechterbovenhoek om de volgende instellingen te configureren.

- Tabblad standaardfuncties: Selecteer de functietabbladen om ze in Synology Assistant weer te geven.
- Taal: Selecteer een standaardtaal voor de gebruikersinterface van Synology Assistant. U moet Synology Assistant opnieuw starten om de nieuwe instelling te implementeren.
- Geheugentest: Als u het selectievakje inschakelt, verschijnt de knop Geheugentest in het tabblad Beheer zodra u Synology Assistant opnieuw opstart. U kunt een server selecteren en op de knop klikken om de geheugendiagnosetest uit te voeren. De server wordt opnieuw opgestart en de test wordt gestart. De testvoortgang wordt weergegeven in de kolom Status van de serverlijst.
- Sta compatibiliteit toe met apparaten die geen codering ondersteunen: Servers met softwareversies die geen wachtwoordcodering ondersteunen, worden niet weergegeven op Synology Assistant. Door deze optie aan te vinken, worden deze servers weergegeven. Houd er rekening mee dat het inschakelen van deze optie niet veilig is, want wanneer u functies uitvoert waarvoor gebruikersgegevens in Synology Assistant moeten worden ingevoerd, wordt de overdracht van het wachtwoord niet gecodeerd. We raden aan de server bij te werken naar DSM 6.2.4 en hoger of DSM UC 3.1 en hoger om dit probleem op te lossen.

#### Opmerking:

- Afhankelijk van de capaciteit van het fysieke geheugen van uw server, kan de geheugentest enige tijd duren. Tijdens de test zal de server geen services kunnen verlenen.
- Raadpleeg dit artikel voor het oplossen van problemen bij het verbinden met uw server via Synology Assistant.