# Synology Assistant

Synology Assistant ist ein benutzerfreundliches Werkzeug zur Verwaltung von Synology NAS im lokalen Netzwerk (LAN), insbesondere, wenn mehrere Geräte im LAN eingebunden sind. Mit Synology Assistant können Sie Drucker freigeben, WOL einrichten und Netzlaufwerke konfigurieren.

## Inhalt

- Grundlegende Steuerung
- Verwaltung
- WOL
- Drucker
- Voreinstellungen

## Grundlegende Steuerung

Sie können Synology Assistant in der Taskleiste minimieren; Vorgänge werden dann weiterhin im Hintergrund ausgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol von Synology Assistant für schnellen Zugriff auf folgende Optionen:

- Drucker anhängen/freigeben (maximale Anzahl an Druckern: 2)
- Synology Assistant öffnen

## Verwaltung

In der Registerkarte Verwaltung können Sie Folgendes durchführen:

- Nach Synology NAS in LAN suchen
- Mit einem Synology NAS verbinden
- Laufwerke zuordnen
- WOL einrichten

#### Nach Synology NAS in LAN suchen

Sie können die Liste aktualisieren, indem Sie auf Suchen klicken.

#### Mit einem Synology NAS verbinden

Sie haben in Synology Assistant die folgenden Möglichkeiten, um eine Verbindung zum Synology NAS herzustellen:

- Wählen Sie Ihr Synology NAS aus der Liste aus und klicken Sie auf Verbinden
- Doppelklicken Sie auf das Synology NAS in der Liste

Wenn die Verbindung zum Synology NAS hergestellt wurde, gelangen Sie über Ihren Standardbrowser zur Anmeldeseite des Synology DiskStation Manager.

#### Laufwerke zuordnen

Sie können einen gemeinsamen Ordner als Netzwerklaufwerk einbinden und wie bei einem internen Laufwerk auf Ihrem lokalen Computer darauf zugreifen.

#### WOL einrichten

Sie können WOL einrichten, damit das Synology NAS remote aktiviert werden kann.

1. Wählen Sie ein Synology NAS in der Serverliste aus und klicken Sie auf WOL einrichten.
2. Folgen Sie dem Setup-Assistenten, um den Setup abzuschließen.
3. Im Abschnitt WOL finden Sie weitere Informationen.

#### Status des Synology NAS überprüfen

Die folgende Tabelle enthält die in Synology Assistant angezeigten Status und entsprechenden Anzeigen des Synology NAS. Benutzen Sie diese Liste im Betrieb bitte als Referenz.

Tabelle Statusanzeige

Status | Statusanzeige
--- | ---
Booten | Das System wird hochgefahren.
Fortschritt überprüfen | Das Synology NAS wird installiert/konfiguriert. Klicken Sie, um den Fortschritt anzuzeigen.
Quote wird geprüft | Das System überprüft das Laufwerkskontingent. Das kann durch nicht ordnungsgemäßes Herunterfahren verursacht sein.
Dateisystem wird überprüft ([Anzahl] Minuten verbleibend) | Dateisystem wird vom System überprüft. Dieser Prozess wird in der angezeigten Zeit beendet sein. Dies tritt in der Regel auf, wenn DSM Dateisystemfehler erkennt und Sie auffordert, eine Dateisystemprüfung durchzuführen.
Konfigurationsfehler | Fehler bei der Konfiguration aufgetreten. Doppelklicken Sie auf den Server, um die Einstellungen erneut anzuwenden.
Konfiguration verloren | Dies wird in der Regel nach einem Zurücksetzen nach Modus 2 angezeigt, der ausgelöst werden kann, indem Sie die RESET-Taste des Synology NAS gedrückt halten. Sie können auf den Server doppelklicken und DSM neu installieren, um das System ohne Auswirkungen auf die Daten auf dem Volume neu aufzusetzen. Wenn diese Meldung angezeigt wird, ohne dass Sie die RESET-Taste gedrückt haben, lesen Sie bitte diese FAQ.
Verbindung fehlgeschlagen | Netzwerk-Verbindungsfehler. Doppelklicken Sie auf den Server oder klicken Sie auf Einrichten, um die Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.
Verbindungsstatus wird abgerufen | Das System überprüft den Verbindungsstatus.
Migrierbar | Die auf den Laufwerken gespeicherten Systemkonfigurationen können zu diesem Synology NAS migriert werden. Dies zeigt in der Regel an, dass die auf der Hauptplatine registrierte DSM-Version neuer ist als die DSM-Version auf den Laufwerken. Dies tritt häufig nach einem RMA-Service auf. Doppelklicken Sie auf den Server, um die Migration abzuschließen.
Nicht zutreffend | WOL ist eingerichtet, aber der aktuelle Status ist unbekannt.*
Nicht konfiguriert | Die DSM-Erstkonfiguration (z. B. Admin-Kennwort) nach der Installation wurde nicht abgeschlossen. Doppelklicken Sie auf den Server, um die Konfiguration abzuschließen.
Nicht installiert | Diese Nachricht wird aus folgenden Gründen angezeigt: Es wurden keine Laufwerke erkannt, DSM wurde nicht installiert, DSM wurde auf den Laufwerken nicht erkannt oder in der Systemsteuerung wurde auf Alle Daten löschen geklickt. Stellen Sie sicher, dass die Laufwerke fehlerfrei und korrekt eingesetzt sind und vom Server erkannt werden können. Doppelklicken Sie auf den Server, um DSM zu installieren. Wenn DSM bereits auf den Laufwerken installiert wurde und Sie diese bereits seit einiger Zeit verwenden, zeigt diese Meldung an, dass der Server die DSM-Daten auf den Laufwerken nicht erkennen kann. Brechen Sie in diesem Fall die Installation ab, schalten Sie das Gerät aus und lesen Sie diese FAQ oder prüfen Sie den Zustand Ihrer Laufwerke mit den am Ende dieser FAQ genannten Werkzeugen auf einem Computer.
Offline | Das System ist offline.
Speichertest wird durchgeführt (x%) | Der Fortschritt des Speichertests beträgt aktuell x%. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, einen Speichertest auszuführen, führen Sie den Test bitte mindestens 3 Mal aus. Das Testergebnis wird im Systemprotokoll gespeichert. Fügen Sie der Support-Anfrage bitte eine Datei debug.dat hinzu, damit wir das Problem analysieren können.
Bereit | Das System ist installiert und betriebsbereit. Doppelklicken Sie auf den Server oder klicken Sie auf Verbinden, um auf den Server zuzugreifen.
Wiederherstellbar | Das System ist wiederherstellbar. Dies zeigt in der Regel an, dass die auf der Hauptplatine registrierte DSM-Version älter ist als die DSM-Version auf den Laufwerken. Dies tritt häufig nach einem RMA-Service auf. Doppelklicken Sie auf den Server, um die Wiederherstellung abzuschließen.
Dienste werden gestartet | DSM startet die Dienste. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis alle Dienste vollständig gestartet wurden.
Aktualisierung läuft | Das Synology NAS führt eine DSM-Aktualisierung durch. Warten Sie bitte, bis diese beendet wurde.

#### Anmerkung:

- Im Abschnitt WOL finden Sie weitere Informationen.

## WOL

Sie können einen Server remote einschalten, indem Sie seine WOL (Wake on LAN-Verbindung)-Funktion einstellen.

#### WOL im LAN einrichten

Bevor Sie WOL in Synology Assistant einrichten, stellen Sie sicher, dass bei Wake on LAN aktivieren in DSM Systemsteuerung > Hardware & Energie > Allgemein ein Häkchen gesetzt ist.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte Verwaltung ein Synology NAS in der Serverliste aus und klicken Sie auf WOL einrichten. Im eingeblendeten Feld werden Netzwerktyp und MAC-Adresse des Synology NAS angezeigt.
2. Setzen Sie ein Häkchen bei Den Server aktivieren, um das Synology NAS sofort nach der Einrichtung von WOL einzuschalten.
3. Klicken Sie auf OK, um die Einrichtung abzuschließen.
4. Auf der Registerkarte Verwaltung ändert sich der Status des Servers unter WOL-Status zu „WOL“.

#### Anmerkung:

1. Nicht alle Synology NAS unterstützen die WOL-Funktion. Weitere Informationen finden Sie in der WOL-Statustabelle und auf der Synology-Website.
2. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf ein Synology NAS klicken und WOL > Einrichten wählen.
3. Sie können WOL für mehrere Server einrichten, indem Sie die Umschalttaste oder die Strg-Taste drücken. Das System überspringt das Dialogfeld und fügt alle ausgewählten Server der WOL-Liste hinzu.

#### Einen Server aktivieren

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Verwaltung mit der rechten Maustaste auf den Server, den Sie einschalten möchten, und wählen Sie WOL > Aufwachen.
2. Der WOL-Status des Servers ändert sich zu „Fortschritt X%“, was den Fortschritt des Aufwachens anzeigt.

Nach Abschluss von WOL ändert sich der WOL-Status zu „WOL“. Weitere Informationen finden Sie in der WOL-Statustabelle.

WOL-Statustabelle

WOL-Status | Statusanzeige
--- | ---
WOL | 1. WOL ist eingerichtet. 2. Der Server ist eingeschaltet.
-- | 1. WOL ist nicht eingerichtet. 2. Der Server unterstützt die WOL-Funktion nicht.
Fortschritt X% | Der Server wird eingeschaltet. Der Fortschritt des Aufwachens beträgt X%.
Aus | Der Server ist ausgeschaltet.
Nicht zutreffend | WOL ist eingerichtet, aber der aktuelle Status ist unbekannt.

#### Die WOL-Funktion für einen Server entfernen

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Verwaltung mit der rechten Maustaste auf den Server, für den Sie die WOL-Funktion entfernen möchten, und wählen Sie WOL > Entfernen.
2. Der WOL-Status des Servers ändert sich zu „--“.

## Drucker

In Synology Assistant können Sie auf der Registerkarte Drucker die mit Ihrem Synology NAS verbundenen Drucker zentral verwalten. Sowohl Basis- als auch Multifunktionsdrucker werden unterstützt. Um einen im LAN mit dem Synology NAS verbundenen Drucker mit Synology Assistant freizugeben, gehen Sie wie folgt vor:

#### Drucker hinzufügen

1. Hängen Sie den Drucker an das Synology NAS an.
2. Richten Sie den Druckermodus in DSM Systemsteuerung > Externe Geräte ein. Hier wird eine Liste der angehängten Drucker angezeigt.
3. Wählen Sie den Drucker aus, klicken Sie auf USB-Druckermanager und wählen Sie Drucker einrichten, um den Betriebsmodus des Druckers anzugeben. Wählen Sie den Modus Netzwerkdrucker, wenn Sie nur die Druckfunktion verwenden. Wählen Sie Netzwerk MFP*, wenn Sie die Druck-, Scan- oder Faxfunktion nutzen möchten.
4. Gehen Sie in Synology Assistant zur Registerkarte Drucker. Klicken Sie auf Hinzufügen und folgen Sie dem Einrichtungsassistenten, um den Drucker zum Computer hinzuzufügen. Wenn Sie den Drucker zum ersten Mal hinzufügen, achten Sie darauf, dass der Druckertreiber installationsbereit ist.

#### Drucker anhängen/freigeben

Beim Drucken und beim Faxversand können Sie Vorgänge durchführen, ohne den Drucker manuell in Synology Assistant anzuschließen. Wenn Sie dagegen die Scanfunktion verwenden oder auf einem Multifunktionsdrucker Faxe empfangen möchten, müssen Sie den Drucker anhängen, damit die Druckaufträge nicht von anderen Benutzern unterbrochen werden.

Wenn ein Drucker in Synology Assistant manuell angehängt ist, können andere Benutzer, die diesen Drucker im LAN gemeinsam nutzen, nicht auf das Gerät zugreifen. Denken Sie daher daran, den Drucker freizugeben, wenn Ihr Druckauftrag abgeschlossen ist.

Sie haben die folgenden Möglichkeiten, um den Drucker anzuhängen/freizugeben:

1. Gehen Sie in Synology Assistant zur Registerkarte Drucker.
2. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie anhängen möchten, und klicken Sie auf Anhängen. Synology Assistant beginnt, den Drucker zu verbinden. Dieser Status wird in der Statusspalte angezeigt.
3. Wenn ein Drucker angehängt ist, ändert sich die Schaltfläche Anhängen zu Freigeben. Sie können auf die Schaltfläche klicken, um den angehängten Drucker freizugeben.

#### Anmerkung:

- Wenn der Druckerstatus in der Statusspalte Verfügbar lautet, können Sie ihn zu Ihrer ausschließlichen Nutzung anhängen.
- Wenn der Status Angehängt lautet, ist der Drucker bereits an den Computer angehängt.
- Wenn der Drucker derzeit nicht verfügbar ist, werden Sie durch Klick auf Anhängen zur Warteliste für die Druckerverbindung hinzugefügt.

#### Drucker entfernen

1. Wählen Sie in der Liste den Drucker aus, den Sie entfernen möchten.
2. Klicken Sie auf Entfernen, um den Drucker aus der Liste zu entfernen.

#### Druckerinformationen bearbeiten

Wenn Synology Assistant die IP des Druckers nicht automatisch erfassen kann, können Sie sie hier manuell einrichten.

1. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie bearbeiten möchten.
2. Klicken Sie auf Bearbeiten und geben Sie die korrekte IP des Druckers ein.

#### Anmerkung:

- Network MFP wendet sich nur an Windows-Benutzer.
- Bevor Sie den Drucker einrichten, besuchen Sie die Website von Synology Inc. für eine Liste kompatibler Drucker.
- USB-Hub wird beim Verbinden eines Druckers zur gemeinsamen Nutzung nicht unterstützt.
- Die Speicherkartenfunktion des angeschlossenen Druckers wird nicht unterstützt.

## Voreinstellungen

Sie können auf das Zahnradsymbol für die Voreinstellungen rechts oben klicken und die folgenden Einstellungen konfigurieren.

- Registerkarte Standardfunktionen: Wählen Sie die Registerkarte aus, um die Funktionen in Synology Assistant anzuzeigen.
- Sprache: Wählen Sie eine Standardsprache für die Benutzeroberfläche von Synology Assistant. Sie müssen Synology Assistant neu starten, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.
- Speichertest: Wenn Sie hier ein Häkchen setzen, wird beim nächsten Start von Synology Assistant die Schaltfläche Speichertest auf der Registerkarte Verwaltung angezeigt. Sie können einen Server auswählen und auf die Schaltfläche klicken, um einen Speicher-Diagnosetest durchzuführen. Der Server wird neu gestartet und der Test beginnt. Der Testfortschritt wird in der Spalte Status der Serverliste angezeigt.
- Kompatibilität mit Geräten erlauben, die keine Kennwortverschlüsselung unterstützen: Server mit Software-Versionen, die keine Kennwortverschüsselung unterstützen, werden in Synology Assistant nicht angezeigt. Durch Aktivierung dieser Option können diese Server angezeigt werden. Beachten Sie bitte, dass die Aktivierung dieser Option nicht sicher ist, da bei der Ausführung von Funktionen, die eine Eingabe von Benutzerdaten in Synology Assistant erfordern, die Übertragung des Kennworts nicht verschlüsselt ist. Wir empfehlen, Ihren Server auf DSM 6.2.4 und höher oder auf DSM UC 3.1 und höher zu aktualisieren, um dieses Problem zu beheben.

#### Anmerkung:

- Der Speichertest kann je nach Größe des physischen Speichers Ihres Servers einige Zeit dauern. Während des Tests kann der Server keine Dienste bereitstellen.
- Hinweise zur Problemlösung bei der Verbindung zu Ihrem Server über Synology Assistant finden Sie in diesem Artikel.