# Synology Assistant

Synology Assistant は、特に LAN 内で複数のマシンが作動している場合、ローカルエリア ネットワーク (LAN) 上で Synology NAS を管理するための使いやすいツールです。Synology Assistant を使えば、プリンタの共有、WOL の設定、ネットワーク ドライブの構成が行えます。

## 目次

- 基本コントロール
- 管理
- WOL
- 印刷デバイス
- 環境設定

## 基本コントロール

Synology Assistant をシステム トレイに最小化して、バックグラウンドでの操作の実行を続行できます。Synology Assistant アイコンを右クリックしえ、下のオプションに素早くアクセスします。

- プリンタの接続/開放 (プリンタの最大数：2)
- Synology Assistant を開く

## 管理

[管理] タブでは次のような作業を行うことができます。

- LAN 内の Synology NAS の検索
- Synology NAS への接続
- ドライブのマップ
- WOL の設定

#### LAN 内の Synology NAS の検索

リストは [検索] をクリックして変更できます。

#### Synology NAS への接続

Synology Assistant では、次のいずれかの方法で Synology NAS を接続することができます。

- リストから Synology NAS を選択して、[接続] をクリックします。
- リストの Synology NAS をダブルクリックします。

Synology NAS の接続が正常に行われると、既定のブラウザが Synology DiskStation Manager ログインページを開きます。

#### ドライブのマップ

共有フォルダをネットワークドライブとしてマップして、ローカルコンピュータの内部ドライブとしてアクセスできます。

#### WOL の設定

WOLを設定し、遠隔操作で Synology NAS をウェイクアップできます。

1. サーバーリストから Synology NAS を選択して、[WOLの設定] をクリックします。
2. セットアップウィザードに従って設定を終了します。
3. 詳しくは、WOL セクションを参照してください。

#### Synology NAS のステータス確認

次の表は、Synology Assistant に表示される Synology NAS のステータスと対応する表示を示しています。操作の際はこのリストを参照してください。

ステータス表示テーブル

ステータス | ステータスの表示
--- | ---
ブート中 | システムを起動しています。
進捗チェック | Synology NAS をインストール／設定しています。クリックして進捗を確認します。
割当の確認 | システムはドライブの割り当てをチェックしています。これは、不適切なシャットダウンで生じる可能性があります。
ファイルシステムを確認しています (残り [数] 分) | システムがファイルシステムを確認しています。処理は表示されている時間に終了します。これは、DSM がファイルシステムのエラーを検出すると発生し、ファイルシステムのチェックを実行するプロンプトが表示されます。
環境設定エラー | 環境設定中にエラーが発生しました。サーバーをダブルクリックして設定を適用し直します。
構成消失 | これは通常、Synology NAS の RESET ボタンを長押しするモード 2 リセットを実施した後に発生します。サーバーをダブルクリックして DSM を再インストールすると、ボリューム内のデータに影響を与えることなく新しくスタートできます。RESET ボタンを押していないのにこのメッセージが消えない場合は、こちらの FAQ を参照してください。
接続に失敗しました | ネットワーク構成エラーです。サーバーをダブルクリックするか、[セットアップ] をクリックしてネットワーク設定を行います。
接続状況を確認しています | システムは、接続状況を確認しています。
移行可能 | ドライブのシステム設定をこの Synology NAS に移行することができます。これは通常、マザーボードに記録されている DSM バージョンが、ドライブの DSM バージョンより新しいことを示します。RMA サービスの後に生じることがあります。移行プロセスを完了するには、サーバーをダブルクリックしてください。
適用なし | WOL は設定されていますが、現在の状況は分かりません。*
未構成 | インストール後の DSM 初期設定 (管理者パスワードなど) が完了していません。構成を完了するには、サーバーをダブルクリックしてください。
未インストール | このメッセージは、次のいずれかのシナリオで表示されます：ドライブが検出されていない、DSM がインストールされていない、DSM がドライブで検出されていない、コントロール パネルの [すべてのデータを削除する] がクリックされていない。ドライブが正常で、適切に挿入され、サーバーから検出されることを確認してください。サーバーをダブルクリックして DSM のインストールを開始します。DSM が既にドライブにインストールされていて、しばらくの間ドライブを使用していいない場合、このメッセージが表示されると、サーバーがドライブ上の DSM データを認識できないことを意味します。インストールを中止して、シャットダウンし、こちらの FAQ を参照してください。または、こちらの FAQ の最後に一覧されているツールを使用してコンピュータのデバイスの正常性を確認してください。
オフライン | システムはオフラインです。
メモリテスト実施中 (x%) | メモリテストを実施しています x%メモリテストを実行するよう促された場合は、テストを3回以上実行してください。テスト結果はシステムログに保存されます。調査のため、サポートチケットに debug.dat を添付してください。
準備完了 | システムはインストールされ、準備が完了しました。サーバーをダブルクリックするか、[接続] をクリックしてサーバーにアクセスします。
復元可能 | システムは復元可能です。これは通常、マザーボードに記録されている DSM バージョンが、ドライブの DSM バージョンより古いことを示します。RMA サービスの後に生じることがあります。復元プロセスを完了するには、サーバーをダブルクリックしてください。
サービスの開始 | DSM はサービスを開始しています。すべてのサービスが完全に開始されるまで、10分程度かかります。
アップグレード中 | Synology NAS は DSM をアップデートしています。アップデート処理が完了するまでお待ちください。

#### 注：

- 詳しくは、WOL セクションを参照してください。

## WOL

サーバーでWOL（Wake on LAN）機能を設定して、サーバーを遠隔地からオンすることができます。

#### LAN内のWOL設定

WOL を Synology Assistant 上で設定する前に、DSM の [コントロール パネル] > [ハードウェアと電源] > [全般] で [Wake on LAN を有効化] してください。

1. [管理] タブで、サーバーリストから Synology NAS を選択して、[WOLの設定] をクリックします。Synology NAS のネットワークタイプと MAC アドレスを表示するポップアップボックスが表示されます。
2. Synology NAS の [サーバーをウェイクアップ] をチェックして WOL 設定の直後にサーバーを起動します。
3. [OK] をクリックしてセットアップを完了します。
4. [管理] タブで、サーバーの [WOL ステータス] のステータスが [WOL] に変わります。

#### 注：

1. すべての Synology NAS が WOL 機能をサポートしているとは限りません。詳しくは、WOLステータステーブルおよび Synology Website を参照してください。
2. Synology NAS を右クリックして、[WOL] > [設定] の順に選択することもできます。
3. 「Shift」 または 「Ctrl」 を押して、複数のサーバーに WOL を設定できます。システムは、ダイアログボックスをスキップして、選択したサーバーすべてを WOL リストに追加します。

#### サーバーのウェイクアップ

1. [管理] タブで、起動するサーバーを右クリックして、[WOL] > [ウェイクアップ] の順に選択します。
2. サーバーの [WOLステータス] が「進捗 X％」に変り、ウェイクアップの進捗状況を表示します。

WOL が完了すると、WOL ステータスが「WOL」に変ります。詳しくは、WOLステータステーブルを参照してください。

WOLステータステーブル

WOLステータス | ステータスの表示
--- | ---
WOL | 1.WOL が設定されています。 2.サーバーの電源を入っています。
-- | 1.WOL が設定されていせん。 2.サーバーは WOL 機能をサポートしていません。
進捗 X％ | サーバーは起動しています。ウェイクアップの進捗状況は X％です。
オフ | サーバーは起動されていません。
適用なし | WOL は設定されていますが、現在の状況は分かりません。

#### サーバーのWOL機能の削除

1. [管理] タブで、WOL 機能を削除するサーバーを右クリックして、[WOL] > [削除] の順に選択します。
2. サーバーの [WOLステータス] が「--」に変ります。

## 印刷デバイス

Synology Assistant では、[プリンター デバイス] タブで Synology NAS に接続されているプリンタを集中管理できます。ベーシックプリンタと多機能プリンタの両方がサポートされています。Synology Assistant を使って LAN 上で Synology NAS に接続されているプリンタを共有するには、次の手順に従ってください：

#### プリンタを追加

1. プリンタを Synology NAS に接続します。
2. DSM [コントロール パネル] > [外部デバイス] でプリンタ モードを設定します。ここには、接続されているプリンタの一覧が表示されます。
3. プリンタを選択して [USB プリンタマネージャ] をクリックし、[プリンタの設定] を選択して、プリンタの操作モードを選択します。印刷機能のみを使用する場合は、ネットワークプリンタモードを選択してください。印刷、スキャン、ファックス機能のいずれかを使用する場合は、ネットワークMFP*を選択します。
4. Synology Assistant で [印刷デバイス] タブを選択します。[追加] をクリックして、セットアップ ウィザードに従ってコンピュータにプリンタを追加します。初めてプリンタを追加する場合は、インストールするために印刷デバイスを準備しておいてください。

#### プリンタの接続/開放

印刷したり、ファックスを送信する場合は、Synology Assistant を使用するとプリンタを手動で接続しなくても作業を行うことができます。ただし、多機能プリンタでスキャナを使用したり、ファックスを受信したりするには、印刷ジョブが他のユーザーによって中断されないように、プリンタを接続する必要があります。

Synology Assistant でプリンタを手動で接続すると、LAN で同じプリンタを共有している他のユーザーはデバイスにアクセスできません。印刷ジョブが完了した後は必ずプリンタを開放してください。

プリンタを接続/開放するには、次の手順にしたがってください。

1. Synology Assistant で [印刷デバイス] タブを選択します。
2. 接続したいプリンタを選択し、[接続] をクリックします。Synology Assistant がプリンタを接続します。進行状況欄に状態が表示されます。
3. プリンタが接続されると、[接続] ボタンが [開放] に変わります。このボタンをクリックすると、接続したプリンタを開放できます。

#### 注：

- ステータス欄に、プリンタの状態が [使用可能] の場合は、プリンタを単独で使用できるように接続できます。
- [接続済み] と示されている場合は、プリンタが既にコンピュータに接続されています。
- プリンタが使用できない場合は、[接続] をクリックしてコンピュータをウェイティングリストに追加します。

#### プリンタの取り外し

1. リストから削除したいプリンタを選択します。
2. [削除] をクリックすると、リストからプリンタが削除されます。

#### プリンタ情報の編集

Synology Assistant が移動的にプリンタのIPを取得できない場合は、手動でＩＰを設定することができます。

1. 編集するプリンタを選択します。
2. [編集] をクリックして、プリンタのIPを入力します。

#### 注：

- ネットワーク MFP は Windows ユーザー専用です。
- プリンタを設定する前に、Synology Inc. に問い合わせて互換性のあるプリンタリストをご確認ください。
- プリンタを共有するために接続する場合は、USB ハブはサポートされません。
- 接続したプリンタのメモリカード機能はサポートされていません。

## 環境設定

右上隅の [環境設定] というラベルの付いた歯車アイコンをクリックすると、次の設定を構成できます。

- デフォルト機能タブ：機能タブを選択すると、Synology Assistantに表示されます。
- 言語：Synology Assistant のユーザーインタフェースのデフォルト言語を選択します。新しい設定を有効にするには、Synology Assistant を再起動する必要があります。
- メモリテスト：チェックボックスをオンにすると、Synology Assistant を次回起動するときに [管理] タブに [メモリテスト] ボタンが表示されます。サーバーを選択し、ボタンをクリックするとメモリ診断テストを実施します。サーバーが再起動され、テストが開始されます。テストの進行状況が、サーバーの一覧の [ステータス] 列に表示されます。
- 暗号化をサポートしないデバイスとの互換性を許可します。パスワード暗号化をサポートしないソフトウェア バージョンを持ったサーバーは Synology Assistant に表示されません。このオプションにチェックを入れると、これらのサーバーが表示されます。このオプションは安全でないことに注意してください。なぜなら、Synology Assistant にユーザー資格情報を入力することを要求する機能を実行すると、パスワード転送が暗号化されないからです。当社はこの問題を解決するために、サーバーを DSM 6.2.4 以降または DSM UC 3.1 以降にアップデートすることをお勧めします。

#### 注：

- 使用しているサーバーの物理的なメモリのサイズにより、テストが終了するまでの時間が異なります。テスト中は、サーバーのサービスは実施されません。
- Synology Assistant 経由でサーバーに接続する際の問題のトラブルシューティングに関しては、この記事を参照してください。