# Synology Assistant

Synology Assistant 是在局域网 (LAN) 内管理 Synology NAS 的易于使用的工具，尤其是当您同时有多台设备在 LAN 内工作时。您可以使用 Synology Assistant 共享打印机、设置 WOL 以及配置网络硬盘。

## 内容

- 基本操作
- 管理
- WOL
- 打印机设备
- 偏好设置

## 基本操作

您可以将 Synology Assistant 最小化到系统托盘，操作将继续在后台运行。右键单击 Synology Assistant 图标可快速访问以下选项：

- 连接打印机/解除打印机连接（打印机数量上限：2）
- 打开 Synology Assistant

## 管理

在管理选项卡中，您可进行以下操作：

- 在 LAN 中搜索 Synology NAS
- 连接到 Synology NAS
- 映射硬盘
- 设置 WOL

#### 在 LAN 中搜索 Synology NAS

您可以通过单击搜索来刷新列表。

#### 连接到 Synology NAS

在 Synology Assistant 中，您可以使用下列任一方式来连接到 Synology NAS：

- 从列表中选择 Synology NAS，然后单击连接
- 在列表中双击 Synology NAS

当 Synology NAS 成功连接时，您的默认浏览器将会引导您前往 Synology DiskStation Manager 登录页面。

#### 映射硬盘

您可以将共享文件夹映射为网络硬盘，以便在您的本地计算机上就像访问内部硬盘一样进行访问。

#### 设置 WOL

您可以设置 WOL 来从远程唤醒 Synology NAS。

1. 从服务器列表中选择 Synology NAS，并单击设置 WOL。
2. 请按照设置向导完成设置。
3. 请参阅 WOL 章节以了解更多信息。

#### 查看 Synology NAS 状态

下表列出了 Synology NAS 在 Synology Assistant 中显示的状态及对应说明。执行各种操作时，请参阅此列表。

状态说明表

状态 | 状态说明
--- | ---
正在启动 | 系统正在启动。
查看进度 | 正在安装/配置 Synology NAS。单击以查看进度。
正在检查配额 | 系统正在检查硬盘配额。这可能是由异常关机所导致。
正在检查文件系统中（尚余 [几] 分钟） | 系统正在检查文件系统。该过程将会在所显示的分钟数内完成。当 DSM 检测到文件系统错误并提示您执行文件系统检查时，通常会发生这种情况。
配置错误 | 配置过程中发生错误。请双击服务器以重新应用设置。
配置丢失 | 通常会在重置模式 2（按住 Synology NAS 上的 RESET 按钮）后发生这种情况。可以双击服务器并重新安装 DSM，以便在不影响存储空间中数据的情况下重新启动。如果未按 RESET 按钮，但仍显示此消息，请参阅此常见问题。
连接失败 | 网络设置错误。双击服务器或单击设置以配置网络设置。
正在获取连接状态 | 系统正在检查连接状态。
可迁移 | 硬盘上的系统配置可迁移到此 Synology NAS 上。这通常表示主板上记录的 DSM 版本比硬盘上的 DSM 版本要新。可能是 RMA 服务所导致。请双击服务器以完成迁移过程。
不适用 | WOL 已设置完成，但当前状态未知。*
未配置 | 安装后的初始 DSM 配置（即管理员密码）尚未完成。请双击服务器以完成配置。
未安装 | 若出现以下任一情况，将显示此消息：未检测到任何硬盘、未安装 DSM、未在硬盘上检测到 DSM、已单击控制面板中的擦除所有数据。请确保硬盘状态良好、插入正确并且能被服务器检测到。双击服务器开始安装 DSM。如果 DSM 已安装在硬盘上，并且硬盘已用了一段时间，则此消息表示服务器无法识别硬盘上的 DSM 数据。请中止安装，关闭系统，然后参阅此常见问题，或使用此常见问题结尾处列出的工具检查计算机上硬盘的运行状况。
离线 | 系统处于离线状态。
正在执行内存测试 (x%) | 内存测试目前的进度为 x%。如果系统要求您执行内存测试，请至少执行 3 次测试。测试结果将保存在系统日志中。请在支持请求中附上 debug.dat 以供调查。
已就绪 | 系统已安装并可随时使用。双击服务器或单击连接以访问服务器。
可恢复 | 系统可恢复。这通常表示主板上记录的 DSM 版本比硬盘上的 DSM 版本要旧，可能是 RMA 服务所导致。请双击服务器以完成恢复过程。
正在启动服务 | DSM 正在启动服务。所有服务可能需要 10 分钟才能完全启动。
正在升级 | Synology NAS 正在更新 DSM。请等待更新过程完成。

#### 注意：

- 请参阅 WOL 章节以了解更多信息。

## WOL

可通过设置服务器的 WOL (Wake on LAN) 功能，以从远程打开服务器。

#### 设置 LAN 内的 WOL 功能

在 Synology Assistant 上设置 WOL 之前，请确认您已经在 DSM 控制面板 > 硬件和电源 > 常规中勾选启用 Wake on LAN。

1. 在管理选项卡中，从服务器列表中选择 Synology NAS，并单击设置 WOL。弹出框将会显示 Synology NAS 的网络类型和 MAC 地址。
2. 勾选唤醒服务器，以在 WOL 设置完成后立即打开 Synology NAS。
3. 单击确定完成设置。
4. 在管理选项卡中，WOL 状态下的服务器状态会更改为“WOL”。

#### 注意：

1. 并非所有 Synology NAS 都支持 WOL 功能。请参阅 WOL 状态表以及 Synology 网站了解更多信息。
2. 您也可以右键单击 Synology NAS 并选择 WOL > 设置。
3. 您可通过按下“Shift”或“Ctrl”键来为多台服务器设置 WOL 功能。系统将会跳过对话框，并且将所有所选服务器添加到 WOL 列表中。

#### 唤醒服务器

1. 在管理选项卡中，右键单击要打开的服务器，然后选择 WOL > 唤醒。
2. 服务器的 WOL 状态将会更改为“进度 X%”，以表示唤醒进度。

当 WOL 完成后，WOL 状态将会更改为“WOL”。请参阅 WOL 状态表以了解更多信息。

WOL 状态表

WOL 状态 | 状态说明
--- | ---
WOL | 1.已设置 WOL。 2.已打开服务器。
-- | 1.未设置 WOL。 2.服务器不支持 WOL 功能。
进度 X% | 服务器正在打开。唤醒进度为 X%。
熄灭 | 服务器已关闭。
不适用 | WOL 已设置完成，但当前状态未知。

#### 移除服务器的 WOL 功能

1. 在管理选项卡中，右键单击要从中移除 WOL 功能的服务器，然后选择 WOL > 移除。
2. 服务器的 WOL 状态将会更改为“--”。

## 打印机设备

在 Synology Assistant 中，您可以在打印机设备选项卡上集中管理连接到 Synology NAS 的打印机。基本打印机与多功能打印机都受支持。若要使用 Synology Assistant 来共享 LAN 内连接到 Synology NAS 的打印机，请按照以下说明操作：

#### 添加打印机

1. 将打印机连接到 Synology NAS。
2. 在 DSM 控制面板 > 外接设备中设置打印机模式。此处会显示连接的打印机列表。
3. 选择打印机，单击 USB 打印机管理员，然后选择设置打印机来选择打印机的操作模式。若您仅使用打印功能，请选择网络打印机模式。若您要使用打印、扫描或传真功能，请选择网络 MFP*。
4. 在 Synology Assistant 中，前往打印机设备选项卡。单击添加并按照设置向导将打印机添加到计算机。若这是您首次添加打印机，请准备安装打印机驱动程序。

#### 连接打印机/解除打印机连接

使用打印功能或发送传真时，无需通过 Synology Assistant 手动连接打印机，即可执行操作。但是，当您想要使用多功能打印机的扫描仪功能或接收传真时，您必须连接打印机，以免其他用户中断打印作业。

当您通过 Synology Assistant 手动连接打印机后，则 LAN 内共享同一打印机的其他用户便不能访问这台设备。在完成打印作业后，请确保解除打印机的连接。

您可按以下方法来连接打印机/解除打印机连接：

1. 在 Synology Assistant 中，前往打印机设备选项卡。
2. 选择要链接的打印机并单击连接。Synology Assistant 将开始连接打印机。状态栏中会显示操作状态。
3. 当打印机连接后，连接按钮会变为解除连接。您可以单击此按钮来解除打印机的连接。

#### 注意：

- 在状态栏中，如果打印机状态为可用，则您可连接打印机，以独占使用。
- 若状态为已连接，则打印机已经连接到您的计算机。
- 若打印机暂时不可用，则单击连接会将您添加到等待连接列表中。

#### 移除打印机

1. 选择要从列表中移除的打印机。
2. 单击移除以将打印机从列表中删除。

#### 编辑打印机信息

当 Synology Assistant 无法自动获取打印机的 IP 地址时，您可在此手动设置 IP 地址。

1. 选择要编辑的打印机。
2. 单击编辑，输入打印机的正确 IP 地址。

#### 注意：

- 网络 MFP 仅适用于 Windows 用户。
- 在设置打印机之前，请先访问 Synology Inc. 查看兼容打印机的列表。
- 连接打印机进行共享时不支持 USB 集线器。
- 不支持所连接打印机的内存卡功能。

## 偏好设置

您可以单击右上角标记为偏好设置的齿轮图标以配置以下设置。

- 默认功能选项卡：选择要在 Synology Assistant 中显示的功能选项卡。
- 语言：选择 Synology Assistant 用户界面的默认语言。需要重新启动 Synology Assistant，新的设置才能生效。
- 内存测试：如果您勾选该复选框，则下次启动 Synology Assistant 时，内存测试按钮会显示在管理选项卡中。您可以选择一台服务器并单击此按钮，以执行内存诊断测试。服务器会重新启动并开始测试。测试进度将显示在服务器列表的状态栏中。
- 允许与不支持密码加密的设备兼容：Synology Assistant 不会显示软件版本不支持密码加密的服务器。勾选此选项将允许显示这些服务器。请注意，当您在 Synology Assistant 中执行需要输入用户凭据的功能时，密码传输不会加密，因此启用此选项并不安全。建议您将服务器更新到 DSM 6.2.4 及以上版本或 DSM UC 3.1 及以上版本来解决此问题。

#### 注意：

- 内存测试可能需要花费一段时间才能完成，具体取决于您服务器的物理内存大小。在测试过程中，服务器无法提供服务。
- 若要排除通过 Synology Assistant 连接到服务器的问题，请参阅本文。