# Synology Assistant

특히 LAN에 작동 중인 컴퓨터가 여러 개 있는 경우 Synology Assistant는 LAN에서 Synology NAS를 관리할 수 있는 사용이 간편한 도구입니다. Synology Assistant를 사용하면 프린터를 공유하고, WOL을 설정하고, 네트워크 드라이브를 구성할 수 있습니다.

## 목차

- 기본 컨트롤
- 관리
- WOL
- 프린터 장치
- 기본 설정

## 기본 컨트롤

Synology Assistant를 시스템 트레이로 최소화할 수 있으며 작업은 백그라운드에서 계속 실행됩니다. Synology Assistant 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음 옵션에 빠르게 액세스할 수 있습니다.

- 프린터 연결/해제(최대 프린터 수: 2)
- Synology Assistant 열기

## 관리

관리 탭에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- LAN에서 Synology NAS 검색
- Synology NAS에 연결
- 드라이브 매핑
- WOL 설정

#### LAN에서 Synology NAS 검색

검색을 클릭하여 목록을 새로 고칠 수 있습니다.

#### Synology NAS에 연결

Synology Assistant에서 다음 방법 중 하나를 사용하여 Synology NAS에 연결할 수 있습니다.

- 목록에서 Synology NAS를 선택하고 연결을 클릭합니다.
- 목록에서 Synology NAS를 더블 클릭합니다.

Synology NAS가 성공적으로 연결되면 기본 브라우저에서 Synology DiskStation Manager 로그인 페이지로 이동합니다.

#### 드라이브 매핑

공유 폴더를 네트워크 드라이브로 매핑하여 로컬 컴퓨터에 있는 내부 드라이브처럼 액세스할 수 있습니다.

#### WOL 설정

WOL을 설정하여 Synology NAS 절전 모드를 원격으로 해제할 수 있습니다.

1. 서버 목록에서 Synology NAS를 선택하고 WOL 설정을 클릭합니다.
2. 설정 마법사를 따라 설정을 완료합니다.
3. 자세한 내용은 WOL 섹션을 참조하십시오.

#### Synology NAS 상태 확인

다음 표에는 Synology Assistant에 표시된 Synology NAS의 상태와 해당 표시가 나와 있습니다. 다양한 작업을 수행할 때 이 목록을 참조하십시오.

상태 표시 표

상태 | 상태 표시
--- | ---
부팅 중 | 시스템이 부팅 중입니다.
진행 상태 확인 | Synology NAS가 설치/구성 중입니다. 진행 상태를 확인하려면 클릭합니다.
할당량 확인 중 | 시스템에서 드라이브 할당량을 확인 중입니다. 이 때 잘못된 종료가 발생할 수 있습니다.
파일 시스템 확인 중([숫자]분 남음) | 시스템에서 파일 시스템을 확인 중입니다. 이 프로세스는 표시된 시간(분) 후에 완료됩니다. 이는 일반적으로 DSM이 파일 시스템 오류를 감지하고 파일 시스템 확인을 수행하라는 메시지가 표시될 때 발생합니다.
구성 오류 | 구성 도중 오류가 발생했습니다. 서버를 더블 클릭하여 설정을 다시 적용합니다.
구성 손실 | 이는 일반적으로 Synology NAS의 재설정 버튼을 길게 누르면 실행되는 모드 2 초기화 후에 발생합니다. 서버를 더블 클릭하고 DSM을 다시 설치하여 볼륨의 데이터에 영향을 주지 않고 새로 시작할 수 있습니다. 재설정 버튼을 누르지 않았지만 이 메시지가 계속 표시되면 이 FAQ를 참조하십시오.
연결 실패 | 네트워크 구성 오류. 서버를 더블 클릭하거나 설정을 클릭하여 네트워크 설정을 구성합니다.
연결 상태 가져오는 중 | 시스템에서 연결 상태를 확인하는 중입니다.
마이그레이션 가능 | 드라이브의 시스템 구성을 이 Synology NAS로 마이그레이션할 수 있습니다. 이는 일반적으로 마더보드에 기록된 DSM 버전이 드라이브의 DSM 버전보다 최신 버전임을 나타냅니다. RMA 서비스 후에 발생할 수 있습니다. 서버를 더블 클릭하여 마이그레이션 프로세스를 완료하십시오.
해당 없음 | WOL이 설정되었지만 현재 상태를 알 수 없습니다.*
구성되지 않음 | 설치 후 초기 DSM 구성(즉, 관리자 패스워드)이 완료되지 않았습니다. 서버를 더블 클릭하여 구성을 완료하십시오.
설치되지 않음 | 이 메시지는 검색된 드라이브가 없거나, DSM이 설치되지 않았거나, 드라이브에서 DSM이 검색되지 않거나, 제어판에서 모든 데이터 지우기를 클릭한 경우에 표시됩니다. 드라이브가 정상 상태이고, 올바르게 삽입되어 있고, 서버에서 검색될 수 있는지 확인하십시오. 서버를 더블 클릭하여 DSM 설치를 시작합니다. DSM을 이미 드라이브에 설치했고 한동안 드라이브를 사용한 경우 이 메시지는 서버에서 드라이브의 DSM 데이터를 인식할 수 없음을 나타냅니다. 설치를 취소하고, 종료하고, 이 FAQ를 참조하거나 이 FAQ 끝부분에 나와 있는 도구를 사용하여 컴퓨터에서 드라이브 상태를 확인하십시오.
오프라인 | 시스템이 오프라인 상태입니다.
메모리 테스트 수행 중(x%) | 현재 메모리 테스트 진행률은 x%입니다. 메모리 테스트를 수행하라는 메시지가 표시되면 테스트를 최소 3회 이상 수행하십시오. 테스트 결과는 시스템 로그에 저장됩니다. 조사할 수 있도록 지원 티켓에 debug.dat를 연결하십시오.
준비 | 시스템이 설치되었고 시스템을 사용할 수 있습니다. 서버를 더블 클릭하거나 연결을 클릭하여 서버에 액세스합니다.
복구 가능 | 시스템을 복구할 수 있습니다. 이는 일반적으로 마더보드에 기록된 DSM 버전이 드라이브의 DSM 버전보다 이전 버전임을 나타냅니다. RMA 서비스 후에 발생할 수 있습니다. 서버를 더블 클릭하여 복구 프로세스를 완료하십시오.
서비스 시작 중 | DSM에서 서비스를 시작하는 중입니다. 모든 서비스가 시작하는 데 최대 10분이 걸릴 수 있습니다.
업그레이드 중 | Synology NAS에서 DSM이 업데이트 중입니다. 업데이트 프로세스가 완료될 때까지 기다리십시오.

#### 참고:

- 자세한 내용은 WOL 섹션을 참조하십시오.

## WOL

WOL(Wake on LAN) 기능을 설정하면 서버 전원을 원격으로 켤 수 있습니다.

#### LAN 내에서 WOL 설정

Synology Assistant에서 WOL을 설정하기 전에 DSM 제어판 > 하드웨어 및 전원 > 일반에서 LAN 깨우기 활성화를 선택했는지 확인하십시오.

1. 관리 탭의 서버 목록에서 Synology NAS를 선택하고 WOL 설정을 클릭합니다. 팝업 상자에 네트워크 유형과 Synology NAS의 MAC 주소가 표시됩니다.
2. WOL을 설정한 직후에 Synology NAS 전원을 켜려면 서버 깨우기를 선택합니다.
3. 확인을 클릭하여 설정을 완료합니다.
4. 관리 탭의 WOL 상태에서 서버 상태가 "WOL"로 변경됩니다.

#### 참고:

1. 일부 Synology NAS에서만 WOL 기능을 지원합니다. 자세한 내용은 WOL 상태 표와 Synology 웹사이트를 참조하십시오.
2. 또는 Synology NAS를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 WOL > 설정을 선택할 수도 있습니다.
3. "Shift" 또는 "Ctrl" 키를 눌러 서버 여러 개에 WOL을 설정할 수 있습니다. 시스템에서 대화 상자를 건너뛰고 선택한 모든 서버를 WOL 목록에 추가합니다.

#### 서버 깨우기

1. 관리 탭에서 전원을 켤 서버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 WOL > 깨우기를 선택합니다.
2. 서버의 WOL 상태가 깨우기 진행 상태를 나타내는 "X% 진행"으로 변경됩니다.

WOL이 완료되면 WOL 상태가 "WOL"로 변경됩니다. 자세한 내용은 WOL 상태 표를 참조하십시오.

WOL 상태 표

WOL 상태 | 상태 표시
--- | ---
WOL | 1. WOL이 설정되었습니다. 2. 서버 전원이 켜졌습니다.
-- | 1. WOL이 설정되지 않았습니다. 2. 서버에서 WOL 기능을 지원하지 않습니다.
X% 진행 | 서버 전원을 켜는 중입니다. 깨우기 진행률은 X%입니다.
꺼짐 | 서버 전원을 끕니다.
해당 없음 | WOL이 설정되었지만 현재 상태를 알 수 없습니다.

#### 서버의 WOL 기능 제거

1. 관리 탭에서 WOL 기능을 제거할 서버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 WOL > 제거를 선택합니다.
2. 서버의 WOL 상태가 "--"으로 변경됩니다.

## 프린터 장치

Synology Assistant의 프린터 장치 탭에서 Synology NAS에 연결된 프린터를 중앙에서 관리할 수 있습니다. 기본 프린터와 다기능 프린터 모두 지원됩니다. Synology Assistant를 사용하여 LAN에 있는 Synology NAS에 연결된 프린터를 공유하려면 다음 지침을 수행하십시오.

#### 프린터 추가

1. 프린터를 Synology NAS에 연결합니다.
2. DSM 제어판 > 외부 장치에서 프린터 모드를 설정합니다. 연결된 프린터 목록이 여기에 표시됩니다.
3. 프린터를 선택하고 USB 프린터 관리자를 클릭한 후 프린터 설정을 선택하여 프린터 작동 모드를 선택합니다. 인쇄 기능만 사용할 경우 네트워크 프린터 모드를 선택하십시오. 인쇄, 스캔 또는 팩스 기능 중 하나를 사용할 경우 네트워크 MFP*를 선택합니다.
4. Synology Assistant에서 프린터 장치 탭으로 이동합니다. 추가를 클릭하고 설치 마법사를 수행하여 컴퓨터에 프린터를 추가합니다. 이때가 프린터를 처음 추가하는 경우라면 프린터 드라이버가 설치 준비 상태인지 확인합니다.

#### 프린터 연결/잠금 해제

팩스를 인쇄하고 보낼 때 Synology Assistant에서 수동으로 프린터를 연결하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 다기능 프린터에서 스캐너 기능을 사용하거나 팩스를 수신하려는 경우 다른 사용자가 인쇄 작업을 방해하지 않도록 프린터를 연결해야 합니다.

프린터를 Synology Assistant에 수동으로 연결하면 같은 프린터를 공유하는 LAN의 다른 사용자가 장치에 액세스할 수 없습니다. 인쇄 작업을 마친 후 프린터를 해제했는지 확인하십시오.

다음 방식으로 프린터를 연결/잠금 해제할 수 있습니다.

1. Synology Assistant에서 프린터 장치 탭으로 이동합니다.
2. 연결할 프린터를 선택하고 연결을 클릭합니다. Synology Assistant에서 프린터 연결을 시작합니다. 상태 열에 작업 상태가 표시됩니다.
3. 프린터가 연결되면 연결 버튼이 해제로 변경됩니다. 이 버튼을 클릭하면 연결된 프린터를 해제할 수 있습니다.

#### 참고:

- 상태 열에서 프린터 상태가 사용 가능이면 혼자 사용 가능하도록 프린터를 연결할 수 있습니다.
- 상태가 연결됨이면 프린터가 이미 컴퓨터에 연결되어 있는 것입니다.
- 일정 시간 동안 프린터를 사용할 수 없는 경우 연결을 클릭하면 연결 대기 목록에 사용자가 추가됩니다.

#### 프린터 제거

1. 목록에서 제거할 프린터를 선택합니다.
2. 제거를 클릭하여 목록에서 프린터를 삭제합니다.

#### 프린터 정보 편집

Synology Assistant에서 자동으로 프린터 IP를 검색하지 못할 경우 여기에서 수동으로 IP를 설정할 수 있습니다.

1. 편집할 프린터를 선택합니다.
2. 편집을 클릭하고 프린터의 올바른 IP를 입력합니다.

#### 참고:

- 네트워크 MFP는 Windows 사용자 전용입니다.
- 프린터를 설치하기 전에 Synology Inc.에 방문하여 호환 가능한 프린터 목록을 확인하십시오.
- 공유 프린터를 연결할 경우에는 USB 허브가 지원되지 않습니다.
- 연결된 프린터의 메모리 카드 기능은 지원되지 않습니다.

## 기본 설정

오른쪽 위 구석에 있는 기본 설정 레이블이 지정된 기어 아이콘을 클릭하면 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

- 기본 기능 탭: 기능 탭을 선택하면 Synology Assistant에 나타납니다.
- 언어: Synology Assistant 사용자 인터페이스의 기본 언어를 선택합니다. 새 설정을 적용하려면 Synology Assistant를 다시 시작해야 합니다.
- 메모리 테스트: 이 확인란을 선택하면 다음에 Synology Assistant를 시작할 때 관리 탭에 메모리 테스트 버튼이 나타납니다. 서버를 선택하고 버튼을 클릭하면 메모리 진단 테스트를 수행할 수 있습니다. 서버가 다시 부팅되고 테스트가 시작됩니다. 테스트 진행률이 서버 목록의 상태 열에 표시됩니다.
- 패스워드 암호화를 지원하지 않는 장치와의 호환성을 허용합니다: 패스워드 암호화를 지원하지 않는 소프트웨어 버전이 설치된 서버는 Synology Assistant에 표시되지 않습니다. 이 옵션을 선택하면 이러한 서버를 표시할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 Synology Assistant에서 사용자 자격 증명을 입력해야 하는 기능을 실행할 때 패스워드 전송이 암호화되지 않으므로 안전하지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 서버를 DSM 6.2.4 이상이나 DSM UC 3.1 이상으로 업데이트하는 것이 좋습니다.

#### 참고:

- 서버의 물리적 메모리 크기에 따라 메모리 테스트를 완료하는 데 시간이 다소 걸릴 수 있습니다. 테스트 중에는 서버에서 서비스를 제공할 수 없습니다.
- Synology Assistant를 통해 서버를 연결할 때 발생하는 문제를 해결하려면 이 문서를 참조하십시오.