# Synology Assistant

Synology Assistant 是一款能在區域網路內管理 Synology NAS 的易用工具 (尤其是您有多台機器同時在區域網路內運作時)。透過 Synology Assistant，您可以分享印表機、設定 WOL、設定網路硬碟。

## 內容

- 基本操作
- 管理
- WOL
- 印表機裝置
- 偏好設定

## 基本操作

您可以將 Synology Assistant 最小化至系統列，程式會在背景繼續執行。在 Synology Assistant 圖示上按一下右鍵，即可快速使用以下功能：

- 連線 / 解除連線印表機 (印表機數量上限：2)
- 開啟 Synology Assistant

## 管理

在管理頁籤中，您可以進行以下操作：

- 搜尋區域網路中的 Synology NAS
- 連線至 Synology NAS
- 設定網路硬碟
- 設定 WOL

#### 搜尋區域網路中的 Synology NAS

您可以按一下搜尋來更新清單。

#### 連線至 Synology NAS

在 Synology Assistant 中，您可以使用下列任一方式來連線至 Synology NAS：

- 從清單中選取一台 Synology NAS 並按一下連線
- 在清單中按兩下 Synology NAS

成功連線至 Synology NAS 後，您的預設瀏覽器將會引導您前往 Synology DiskStation Manager 的登入頁面。

#### 設定網路硬碟

您可以將共用資夾設定為網路硬碟，即可如同存取本機硬碟一般存取該硬碟。

#### 設定 WOL

您可以設定 WOL 來遠端喚醒 Synology NAS。

1. 從伺服器清單中選擇一台 Synology NAS，並按一下設定 WOL。
2. 依照設定精靈的指示來完成設定。
3. 請參閱 WOL 段落來了解更多資訊。

#### 檢查 Synology NAS 狀態

下方表格列出 Synology NAS 在 Synology Assistant 中顯示的狀態及對應說明，請在操作時參閱此表。

狀態說明表

狀態 | 狀態說明
--- | ---
開機中 | 系統正在開機。
檢視進度 | 正在安裝 / 設定 Synology NAS，請按一下以檢視進度。
檢查空間配額中 | 系統正在檢查硬碟配額，這可能會導致不正常關機。
檢查檔案系統中 (尚餘幾分鐘) | 系統正在檢查檔案系統，此程序會在顯示的時間內完成。通常在 DSM 偵測到檔案系統錯誤並要求您執行檔案系統檢查時，會出現此狀態。
設定錯誤 | 設定時出現錯誤，請在伺服器上按兩下以重新套用設定。
設定資料毀損 | 此狀態通常會在執行重置模式二 (即按住 Synology NAS 上的 RESET 按鈕) 後出現，您可以在伺服器上按兩下並重新安裝 DSM，將不會影響到儲存空間上的資料。若您未按下 RESET 按鈕，但仍看到此訊息，請參閱此常見問題。
連線失敗 | 網路設定錯誤，請在伺服器上按兩下或按一下設定以進行網路設定。
取得連線狀態中 | 系統正在檢查連線狀態。
可轉移 | 硬碟上的系統設定可以轉移至此 Synology NAS 上。此狀態通常代表主機板上紀錄的 DSM 版本較安裝在硬碟上的版本新，可能是 RMA 服務所導致。請在伺服器上按兩下來完成轉移。
N/A | WOL 已設定完成，但目前處於未知狀態。*
尚未設定 | 尚未完成 DSM 安裝後的初始設定 (即管理員密碼)，請在伺服器上按兩下來完成設定。
DSM 未安裝 | 若出現以下任一情境，將顯示此訊息：未偵測到任何硬碟、未安裝 DSM、硬碟上偵測不到 DSM、已按下控制台中的清除所有資料。請確認硬碟狀態良好、已正確插入、可被伺服器偵測到，再在伺服器上按兩下來開始安裝 DSM。若硬碟上已安裝 DSM 且您已使用此硬碟一段時間，此訊息代表伺服器無法辨識硬碟上的 DSM 資料。請中止安裝、關機、參閱此常見問題，或使用在此常見問題結尾列出的工具來在電腦上檢查硬碟的狀態。
離線 | 系統離線。
記憶體測試中 (x%) | 系統正在執行記憶體測試，目前進度為 x%。若您被要求執行記憶體測試，請至少執行 3 次測試，測試結果將會儲存在系統日誌中，請在技術支援表單中附上 debug.dat 檔案以供檢驗。
已就緒 | 系統已安裝並就緒，請在伺服器上按兩下或按一下連線以存取伺服器。
系統可恢復 | 系統可恢復。此狀態通常代表主機板上紀錄的 DSM 版本較安裝在硬碟上的版本舊，可能是 RMA 服務所導致。請在伺服器上按兩下來完成復原。
啟動中 | DSM 啟動中，最多可能需花費 10 分鐘以完全啟動所有服務。
更新中 | Synology NAS 正在更新 DSM，請等待更新完成。

#### 注意：

- 請參閱 WOL 段落以了解更多資訊。

## WOL

您可以設定伺服器的 WOL (Wake on LAN，網路喚醒) 功能，藉此從遠端開啟伺服器。

#### 設定區域網路內的 WOL

在 Synology Assistant 中設定 WOL 之前，請先確認您已在 DSM 控制台 > 硬體 & 電源 > 一般中勾選啟動網路喚醒。

1. 在管理頁籤的伺服器清單中，選擇一台 Synology NAS，按一下設定 WOL，將會出現顯示 Synology NAS 的網路類型與 MAC 位址的對話框。
2. 勾選喚醒這台伺服器，藉此在 WOL 設定完成後立即開啟 Synology NAS。
3. 按一下確定來完成設定。
4. 在管理頁籤中，WOL 狀態下方的伺服器狀態會變更為「WOL」。

#### 注意：

1. 並非所有 Synology NAS 都支援 WOL 功能。請參閱 WOL 狀態表與 Synology 網站來了解更多資訊。
2. 您亦可在 Synology NAS 上按一下右鍵，並選擇 WOL > 設定。
3. 您可以按下「Shift」或「Ctrl」來為多台伺服器設定 WOL。系統會略過對話框，並將全部選取的伺服器加到 WOL 清單中。

#### 喚醒伺服器

1. 在管理頁籤中，在您要開啟的伺服器上按一下右鍵，選擇 WOL > 喚醒。
2. 伺服器的 WOL 狀態會變更為表示喚醒進度的「進度 X%」。

WOL 完成時，WOL 狀態會變更為「WOL」。請參閱 WOL 狀態表來了解更多資訊。

WOL 狀態表

WOL 狀態 | 狀態說明
--- | ---
WOL | 1.已設定 WOL。 2.已開啟伺服器。
-- | 1.尚未設定 WOL。 2.伺服器不支援 WOL 功能。
進度 X% | 開啟伺服器中，喚醒進度為 X%。
燈號熄滅 | 伺服器已關機。
N/A | WOL 已設定完成，但目前處於未知狀態。

#### 移除伺服器的 WOL 功能

1. 在管理頁籤中，在您要移除 WOL 功能的伺服器上按一下右鍵，選擇 WOL > 移除。
2. 伺服器的 WOL 狀態會變更為「--」。

## 印表機裝置

在 Synology Assistant 中，您可以於印表機裝置頁籤集中管理連線至 Synology NAS 的印表機，可支援基本印表機與多功能事務機。若要使用 Synology Assistant 來分享區域網路內連線至 Synology NAS 的印表機，請依照以下指示操作：

#### 新增印表機

1. 將印表機連線至您的 Synology NAS。
2. 在 DSM 控制台 > 外接裝置中設定印表機模式，已連接的印表機清單將顯示於此。
3. 選擇印表機，按一下 USB 印表機管理員，再選擇設定印表機以選取印表機的運作模式。若您僅使用列印功能，請選擇網路印表機模式。若您要使用列印 / 掃描 / 傳真等功能，請選擇網路多功能事務機 * 模式。
4. 前往 Synology Assistant 的印表機裝置頁籤。按一下新增並依照設定精靈的指示來將印表機新增至您的電腦。若為首次新增印表機，請準備安裝印表機的驅動程式。

#### 連線 / 解除連線印表機

使用列印功能或發送傳真時，您無需透過 Synology Assistant 來手動連線印表機，即可執行作業。然而，若您想使用多功能事務機的掃描功能或接收傳真，必須手動連線印表機，避免其他使用者中斷您的列印作業。

當您透過 Synology Assistant 手動將印表機連線至您的電腦時，區域網路內的其他使用者將無法使用此印表機。在列印作業結束後，請記得解除印表機連線。

您可依以下方法來連線 / 解除連線印表機：

1. 前往 Synology Assistant 的印表機裝置頁籤。
2. 選擇要連線的印表機，按一下連線。Synology Assistant 會開始連線至此印表機，狀態欄位中會顯示連線作業的狀態。
3. 印表機成功連線後，連線按紐將變更為解除連線，您可以按一下此按紐來解除印表機的連線。

#### 注意：

- 在狀態欄位中，若印表機狀態為可連線，代表您可連線至此印表機以供個人使用。
- 若狀態為已連線，則表示印表機已經連線至您的電腦。
- 若印表機暫時無法連線，按一下連線會將您加入等待連線名單。

#### 移除印表機

1. 在清單中選擇您要移除的印表機。
2. 按一下移除以將印表機自清單中刪除。

#### 編輯印表機資訊

若 Synology Assistant 無法自動取得印表機的 IP 位址，您可在此手動輸入 IP 位址。

1. 選擇您想要編輯的印表機。
2. 按一下編輯來輸入印表機的正確 IP 位址。

#### 注意：

- 網路多功能事務機模式僅適用於 Windows 使用者。
- 在設定印表機前，請先至 Synology 網站查詢相容的印表機清單。
- 不支援使用 USB 擴充連接埠連線至分享的印表機。
- 已連線的印表機不支援記憶卡功能。

## 偏好設定

您可以按一下右上角標示為偏好設定的齒輪圖示來進行下列設定。

- 預設功能頁籤：設定 Synology Assistant 中顯示的功能頁籤。
- 語言：選擇 Synology Assistant 使用者介面預設的顯示語言。您需要重新開啟 Synology Assistant，新設定才會生效。
- 記憶體測試：若勾選此核取方塊，當您下次開啟 Synology Assistant 時，記憶體測試按鈕會顯示在管理頁籤中。您可以選擇一台伺服器，並按一下此按鈕以執行記憶體診斷測試。伺服器會重新開機並開始測試，測試進度會顯示在伺服器清單的狀態欄中。
- 允許與不支援密碼加密的裝置相容：Synology Assistant 不會顯示軟體版本不支援密碼加密的伺服器，勾選此選項將允許顯示這些伺服器。請注意，當您在 Synology Assistant 中使用需輸入使用者帳號密碼的功能時，密碼傳輸將不會加密，因此啟動此選項並不安全，建議您將伺服器更新至 DSM 6.2.4 及以上版本或 DSM UC 3.1 及以上版本來解決此問題。

#### 注意：

- 記憶體測試可能需花費一段時間才會完成，實際時間將依您伺服器的實體記憶體大小而定。測試期間，伺服器無法提供服務。
- 若要排除透過 Synology Assistant 連線至伺服器的問題，請參閱此文章。