# Synology Assistant

Synology Assistant je jednoduchý nástroj pro správu zařízení Synology NAS v místní síti (LAN), zejména máte-li více zařízení pracujících v síti LAN. Pomocí nástroje Synology Assistant můžete sdílet tiskárny, nastavit funkci WOL a konfigurovat síťové jednotky.

## Obsah

- Základní ovládání
- Správa
- WOL
- Tiskárna
- Předvolby

## Základní ovládání

Nástroj Synology Assistant lze minimalizovat do hlavního panelu a operace budou nadále probíhat na pozadí. Kliknutím pravým tlačítkem na ikonu nástroje Synology Assistant získáte rychlý přístup k následujícím možnostem:

- Připojit/uvolnit tiskárny (maximální počet tiskáren: 2)
- Otevřít nástroj Synology Assistant

## Správa

Na kartě Správa můžete provádět následující úkony:

- Vyhledat zařízení Synology NAS v místní síti
- Připojit k zařízení Synology NAS
- Mapovat jednotky
- Nastavit funkci WOL

#### Vyhledat zařízení Synology NAS v místní síti

Seznam můžete aktualizovat kliknutím na možnost Hledat.

#### Připojit k zařízení Synology NAS

V nástroji Synology Assistant se můžete k zařízení Synology NAS připojit následujícími způsoby:

- V seznamu vyberte svoje zařízení Synology NAS a klikněte na možnost Připojit
- Dvakrát klikněte na zařízení Synology NAS v seznamu

Je-li zařízení Synology NAS úspěšně připojeno, zobrazí se ve výchozím prohlížeči stránka pro přihlášení systému Synology DiskStation Manager.

#### Mapovat jednotky

Sdílenou složku je možné namapovat jako síťovou jednotku a přistupovat k ni jako k interní jednotce místního počítače.

#### Nastavit funkci WOL

Pokud chcete spouštět zařízení Synology NAS vzdáleně, můžete nastavit funkci WOL.

1. Vyberte zařízení Synology NAS ze seznamu serverů a klikněte na možnost Nastavit WOL.
2. Nastavení dokončete pomocí Průvodce nastavením.
3. Další informace se nacházejí v části WOL.

#### Kontrola stavu zařízení Synology NAS

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny stavy a odpovídající označení zařízení Synology NAS v nástroji Synology Assistant. informace uvedené v tomto seznamu je možné využít při provádění různých úkonů.

Tabulka označení stavu

Stav | Označení stavu
--- | ---
Spouštění | Systém se spouští.
Zkontrolovat průběh | Probíhá instalace nebo konfigurace zařízení Synology NAS. Kliknutím zkontrolujete jejich průběh.
Kontrola kvóty | Systém kontroluje kvótu disku. Může to být způsobeno neočekávaným vyřazením z provozu.
Kontrola souborového systému (zbývá [number] minut) | Systém kontroluje souborový systém. Proces bude dokončen za uvedený počet minut. Obvykle k tomu dochází, když systém DSM zjistí chyby souborového systému a vyzve vás k provedení kontroly souborového systému.
Chyba konfigurace | Během konfigurace došlo k chybě. Dvojitým kliknutím na server nastavení znovu uplatněte.
Konfigurace ztracena | Tato zpráva se obvykle vyskytuje po Resetování v režimu 2, tj. stisknutí a podržení tlačítka RESET na zařízení Synology NAS. Dvojitým kliknutím na server a přeinstalováním systému DSM získáte čerstvou instalaci systému, aniž by to mělo nějaký vliv na data ve svazku. Pokud se tato zpráva zobrazuje, i když jste tlačítko RESET nestiskli, pročtěte si tyto nejčastější dotazy.
Připojení se nezdařilo | Chyba konfigurace sítě. Dvojitě klikněte na server nebo klikněte na možnost Nastavení a nakonfigurujte nastavení sítě.
Zjišťování stavu připojení | Systém kontroluje stav připojení.
Migrovatelná | Systémová nastavení na discích lze migrovat do tohoto zařízení Synology NAS. Tato zpráva obvykle znamená, že verze systému DSM zaznamenaná na základní desce je novější než verze systému DSM na discích. Obvykle k tomu dochází po využití služby RMA. Dvojitým kliknutím na server proces migrace dokončete.
Není k dispozici | Funkce WOL je nastavena, ale aktuální stav je neznámý.*
Není nakonfigurováno | Po instalaci nebyly dokončeny počáteční konfigurace systému DSM (tj. heslo uživatele admin). Dvojitým kliknutím na server konfiguraci dokončete.
Není nainstalováno | Tato zpráva se zobrazí ve všech následujících scénářích: nebyly zjištěny žádné disky, nebyl nainstalován systém DSM, na discích nebyl zjištěn systém DSM nebo se v části Ovládací panel kliknulo na možnost Vymazat všechna data. Přesvědčte se, že jsou disky v pořádku, jsou správně zasunuté a server je dokáže zjistit. Dvojitým kliknutím spusťte instalaci systému DSM. Pokud byl na discích již nainstalován systém DSM a disky jste nějakou dobu používali, znamená tato zpráva, že zařízení Synology nedokáže na discích rozpoznat data systému DSM. Ukončete instalaci, vypněte zařízení a pročtěte si tyto nejčastější dotazy nebo pomocí nástrojů uvedených na konci těchto nejčastějších dotazů zkontrolujte stav disků v počítači.
Offline | Systém je offline.
Probíhá test paměti (x %) | Průběh testu paměti je v tuto chvíli na x %. Pokud budete požádáni o provedení testu paměti, proveďte tento test alespoň třikrát. Výsledky testů se uloží do systémového protokolu. K tiketu technické podpory připojte soubor debug.dat.
Připraveno | Systém je nainstalován a připraven k použití. K serveru lze přistupovat dvojitým kliknutím na server nebo kliknutím na možnost Připojit.
Obnovitelný | Systém je obnovitelný. Tato zpráva obvykle znamená, že verze systému DSM zaznamenaná na základní desce je starší než verze systému DSM na discích. Obvykle k tomu dochází po využití služby RMA. Dvojitým kliknutím na server proces obnovení dokončete.
Spouštění služeb | Systém DSM spouští služby. Kompletní spuštění všech služeb může trvat až 10 minut.
Upgradování | Zařízení Synology NAS aktualizuje systém DSM. Počkejte, dokud nebude proces aktualizace dokončen.

#### Poznámka:

- Další informace se nacházejí v části WOL.

## WOL

Server lze zapnout vzdáleně nastavením funkce WOL (Wake on LAN).

#### Nastavit funkci WOL v rámci sítě LAN

Než nastavíte v nástroji Synology Assistant funkci WOL, zaškrtněte v nabídce Ovládací panel > Hardware a napájení > Obecné systému DSM políčko Povolit probuzení přes LAN.

1. Na kartě Správa vyberte ze seznamu serverů zařízení Synology NAS a klikněte na možnost Nastavit WOL. V rozevíracím okně se zobrazí typ sítě a adresa MAC zařízení Synology NAS.
2. Po zaškrtnutí možnosti Probudit server se zařízení Synology NAS zapne okamžitě po nastavení funkce WOL.
3. Nastavení dokončíte kliknutím na možnost OK.
4. Stav serveru v části Stav WOL na kartě Správa se změní na „WOL“.

#### Poznámka:

1. Některá zařízení Synology NAS funkci WOL nepodporují. Další informace se nacházejí v části Tabulka stavu WOL a na webových stránkách společnosti Synology.
2. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na zařízení Synology NAS a vybrat možnost WOL > Nastavit.
3. Stav WOL lze nastavit pro několik serverů současně, pokud je vyberete se stisknutou klávesou „Shift“ nebo „Ctrl“. Systém přeskočí dialogové okno a všechny vybrané servery přidá do seznamu WOL.

#### Probudit server

1. Na kartě Správa klikněte pravým tlačítkem myši na server, který chcete zapnout, a poté vyberte možnost WOL > Probudit.
2. Stav WOL serveru se změní na „Průběh X%“, což značí průběh probouzení.

Po dokončení funkce WOL se stav WOL změní na „WOL“. Další informace jsou uvedeny v Tabulce stavu WOL.

Tabulka stavu WOL

Stav WOL | Označení stavu
--- | ---
WOL | 1. Stav WOL je nastaven. 2. Server je zapnutý.
-- | 1. Stav WOL není nastaven. 2. Server nepodporuje funkci WOL.
Průběh X % | Server se zapíná. Průběh probouzení serveru je X %.
Vypnuto | Server je vypnutý.
Není k dispozici | Funkce WOL je nastavena, ale aktuální stav je neznámý.

#### Odebrání funkce WOL serveru

1. Na kartě Správa klikněte pravým tlačítkem myši na server, ze kterého chcete funkci WOL odebrat, a poté vyberte možnost WOL > Odebrat.
2. Stav WOL serveru se změní na „--“.

## Tiskárna

Na kartě Tiskárna nástroje Synology Assistant můžete centrálně spravovat tiskárny připojené k zařízení Synology NAS. Podporovány jsou základní i multifunkční tiskárny. Chcete-li sdílet tiskárnu připojenou k zařízení Synology NAS v síti LAN pomocí nástroje Synology Assistant, postupujte podle těchto pokynů:

#### Přidat tiskárnu

1. Připojte tiskárnu k zařízení Synology NAS.
2. V části Ovládací panel > Externí zařízení systému DSM nastavte režim tiskárny. Zde se zobrazí seznam připojených tiskáren.
3. Vyberte tiskárnu, klikněte na možnost Správce USB tiskárny a výběrem možnosti Nastavit tiskárnu zvolte provozní režim tiskárny. Pokud používáte pouze funkci tisku, vyberte režim Síťová tiskárna. Chcete-li používat funkce tisku, skenování nebo faxu, vyberte možnost Network MFP*.
4. V nástroji Synology Assistant přejděte na kartu Tiskárna. Klikněte na možnost Přidat a pomocí Průvodce nastavením přidejte tiskárnu k počítači. Pokud přidáváte tiskárnu poprvé, připravte si k instalaci ovladač tiskárny.

#### Připojit/uvolnit tiskárnu

Při tisku a odesílání faxu můžete provádět úkony, i když jste tiskárnu v nástroji Synology Assistant ručně nepřipojili. Pokud však chcete na multifunkční tiskárně používat skener nebo přijímat fax, musíte tiskárnu připojit, aby se zabránilo přerušování tiskových úloh jinými uživateli.

Pokud se tiskárna připojí ručně v nástroji Synology Assistant, nemají další uživatelé, kteří tutéž tiskárnu sdílejí v síti LAN, k zařízení přístup. Po dokončení tiskové úlohy proto nezapomeňte tiskárnu uvolnit.

Připojit či uvolnit tiskárnu je možné následujícími způsoby:

1. V nástroji Synology Assistant přejděte na kartu Tiskárna.
2. Vyberte tiskárnu, kterou chcete připojit, a klikněte na možnost Připojit. Nástroj Synology Assistant zahájí připojování tiskárny. Ve sloupci se stavem se zobrazí provozní stav.
3. Když je tiskárna připojená, změní se tlačítko Připojit na tlačítko Uvolnit. Kliknutím na něj připojenou tiskárnu uvolníte.

#### Poznámka:

- Pokud je tiskárna ve sloupci se stavem označena jako Dostupná, můžete tiskárnu připojit pro svoje výhradní použití.
- Pokud je označena stavem Připojená, je tiskárna již připojená k vašemu počítači.
- Pokud tiskárna momentálně není dostupná, klikněte na možnost Připojit. Budete přidáni na čekací listinu pro připojení.

#### Odebrat tiskárnu

1. Vyberte tiskárnu, kterou chcete ze seznamu odebrat.
2. Kliknutím na možnost Odebrat tiskárnu ze seznamu odstraníte.

#### Upravit informace o tiskárně

Když nástroj Synology Assistant nemůže automaticky zachytit IP adresu vaší tiskárny, můžete zde IP adresu nastavit ručně.

1. Vyberte tiskárnu, kterou chcete upravit.
2. Klikněte na možnost Upravit a zadejte správnou IP adresu tiskárny.

#### Poznámka:

- Možnost Network MFP je pouze pro uživatele systému Windows.
- Před nastavením tiskárny navštivte webové stránky společnosti Synology Inc. a podívejte na seznam kompatibilních tiskáren.
- Ldyž chcete tiskárnu připojit pro sdílení, není podporován rozbočovač USB.
- Funkce paměťové karty připojené tiskárny není podporována.

## Předvolby

Následující nastavení můžete nakonfigurovat kliknutím na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu označenou jako Předvolby.

- Výchozí karta funkcí: Vyberte karty funkcí, které se mají v nástroji Synology Assistant zobrazovat.
- Jazyk: Vyberte výchozí jazyk pro uživatelské rozhraní aplikace Synology Assistant. Nové nastavení se projeví až po restartování aplikace Synology Assistant.
- Test paměti: Pokud zaškrtnete toto políčko, zobrazí se při příštím spuštění aplikace Synology Assistant na kartě Správa tlačítko Test paměti. Můžete vybrat server a kliknutím na toto tlačítko provést diagnostický test paměti. Server se restartuje a spustí se test. Průběh testu se zobrazí ve sloupci Stav v seznamu serverů.
- Povolit kompatibilitu se zařízeními, která nepodporují šifrování hesla: Servery s verzemi softwaru, které šifrování hesla nepodporují, se v nástroji Synology Assistant nezobrazí. Zaškrtnutím této volby umožníte zobrazení těchto serverů. Tato volba však není bezpečná, protože při používání funkcí vyžadujících zadávání přihlašovacích údajů uživatele v nástroji Synology Assistant nebude přenášené heslo zašifrované. Tento problém můžete vyřešit aktualizací serveru na systém DSM 6.2.4 nebo novější verzi nebo na systém DSM UC 3.1 nebo novější verzi.

#### Poznámka:

- Dokončení celého testu paměti může v závislosti na velikosti fyzické paměti serveru trvat delší dobu. V průběhu testu nemůže server poskytovat žádné služby.
- Postupy řešení problémů s připojením k serveru prostřednictvím služby Synology Assistant jsou uvedeny v tomto článku.