# Synology Assistant

Synology Assistant è uno strumento facile da utilizzare per la gestione di Synology NAS nella LAN, particolarmente utile quando nella LAN sono operative più macchine. Con Synology Assistant, è possibile condividere stampanti, configurare WOL e configurare unità di rete.

## Indice

- Controllo di base
- Gestione
- WOL
- Stampante
- Preferenze

## Controllo di base

È possibile ridurre al minimo Synology Assistant sulla barra delle applicazioni e le operazioni continueranno a essere eseguite in background. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Synology Assistant per accedere rapidamente alle opzioni seguenti:

- Collegare/Rimuovere stampanti (numero massimo di stampanti: 2)
- Aprire Synology Assistant

## Gestione

Nella scheda Gestione è possibile eseguire le operazioni riportate di seguito:

- Ricercare Synology NAS in LAN
- Collegarsi a un Synology NAS
- Map Drives
- Impostazione WOL

#### Ricercare Synology NAS in LAN

È possibile aggiornare l'elenco facendo clic su Cerca.

#### Collegarsi a un Synology NAS

In Synology Assistant, è possibile connettersi al Synology NAS nei modi seguenti:

- Selezionare un Synology NAS dall'elenco e fare clic su Connetti
- Fare doppio clic sul Synology NAS dall'elenco

Dopo avere completato la connessione del Synology NAS, il browser predefinito eseguirà il reindirizzamento alla pagina di accesso di Synology DiskStation Manager.

#### Map Drives

È possibile connettere una cartella condivisa come unità di rete e accedere ad essa come unità interna sul proprio computer locale.

#### Impostazione WOL

È possibile configurare WOL per attivare il Synology NAS a distanza.

1. Selezionare un Synology NAS dall'elenco server e fare clic su Configura WOL.
2. Seguire l'installazione guidata per completare la configurazione.
3. Per maggiori informazioni, consultare la sezione WOL.

#### Controllare lo stato del Synology NAS

Nella tabella seguente sono elencati gli stati e le indicazioni corrispondenti del Synology NAS visualizzati in Synology Assistant. Per eseguire varie operazioni, consultare questo elenco.

Tabella di indicazione di stato

Stato | Indicazione di stato
--- | ---
Avvio | Il sistema è in fase di avvio.
Controllare avanzamento | Synology NAS è in fase di installazione/configurazione. Fare clic per controllare l'avanzamento.
Controllo quota | Il sistema è in fase di controllo della quota unità. Questa condizione potrebbe derivare da un arresto non corretto.
Controllo dei minuti rimanenti ([numero]) nel file system | Il sistema sta controllando il file system. Il processo verrà concluso entro il numero di minuti visualizzato. Generalmente, questa condizione si verifica quando DSM rileva errori di file system e richiede l'esecuzione di un controllo del file system.
Errore di configurazione | Si è verificato un errore durante la configurazione. Fare doppio clic sul server per ri-applicare le impostazioni.
Configurazione persa | Generalmente, questa condizione si verifica dopo un Ripristino Modalità 2, eseguito tenendo premuto il pulsante RESET nel Synology NAS. Fare doppio clic sul server e reinstallare DSM per aggiornare l'avvio senza influire sui dati nel volume. Se il pulsante RESET non è stato premuto, ma il messaggio è visualizzato comunque, consultare questa FAQ.
Connessione non riuscita | Errore di configurazione di rete. Fare doppio clic sul server oppure fare clic su Configura per configurare le impostazioni di rete.
Ottenimento stato della connessione | Il sistema sta controllando lo stato di connessione.
Migrabile | Le configurazioni di sistema nelle unità possono essere migrata su questo Synology NAS. Generalmente, questa condizione indica che la versione DSM registrata nella scheda madre è più recente della versione DSM nelle unità. È probabile che si verifichi dopo il servizio RMA. Fare doppio clic sul server per completare il processo di migrazione.
N/D | Il WOL è configurato ma lo stato corrente è sconosciuto.*
Non configurato | Le configurazioni DSM iniziali (vale a dire, password admin) dopo l'installazione non sono state completate. Fare doppio clic sul server per completare la configurazione.
Non installato | Questo messaggio verrà visualizzato per tutti i seguenti scenari: nessuna unità rilevata, DSM non è stato installato, DSM non è stato rilevato nelle unità oppure quando viene selezionato Cancella tutti i dati in Pannello di controllo. Verificare che le unità siano integre, inserite correttamente e rilevabili dal server. Fare doppio clic sul server per avviare l'installazione di DSM. Se DSM è stato già installato nelle unità e queste ultime sono state utilizzate per un certo periodo, questo messaggio indica che il server non è in grado di riconoscere i dati di DSM nelle unità. Interrompere l'installazione, arrestare il sistema e consultare questa FAQ oppure utilizzare gli strumenti elencati alla fine di questa FAQ per verificare l'integrità delle unità in un computer.
Offline | Il sistema non è in linea.
Test della memoria in corso (x%) | L'avanzamento del test della memoria è attualmente x%. Se viene richiesto di eseguire un test della memoria, ripeterlo almeno 3 volte. I risultati del test saranno salvati nel registro di sistema. Allegare un file debug.dat nel Ticket assistenza per consentire di indagare.
Pronto | Il sistema è installato e pronto per l'uso. Fare doppio clic sul server oppure fare clic su Connetti per accedere al server.
Recuperabile | Il sistema è recuperabile. Generalmente, questa condizione indica che la versione DSM registrata nella scheda madre è meno recente della versione DSM nelle unità. È probabile che si verifichi dopo il servizio RMA. Fare doppio clic sul server per completare il processo di ripristino.
Avvio servizi | Il DSM sta avviando i servizi. L'avvio completo di tutti i servizi può richiedere fino a 10 minuti.
Aggiornamento in corso | Synology NAS è in fase di aggiornamento del DSM. Attendere il completamento del processo di aggiornamento.

#### Nota:

- Per ulteriori informazioni, consultare la sezione the WOL.

## WOL

È possibile attivare un server da remoto impostando la relativa funzione WOL (Wake on LAN).

#### Imposta WOL su LAN

Prima di impostare WOL su Synology Assistant, verificare di aver spuntato Attiva Wake on LAN in DSM Pannello di controllo > Hardware e Alimentazione > Generale.

1. Nella scheda Gestione, selezionare Synology NAS dall'elenco server e fare clic su Configura WOL. Nella casella a comparsa verrà visualizzato il tipo di rete e l'indirizzo MAC del Synology NAS.
2. Spuntare Attiva server per attivare il Synology NAS immediatamente dopo la configurazione WOL.
3. Per completare la configurazione, fare clic su OK.
4. Nella scheda Gestione, lo stato del server in Stato WOL cambierà in "WOL".

#### Nota:

1. Non tutti i Synology NAS supportano la funzione WOL. Per ulteriori informazioni, consultare la Tabella stato WOL e il sito web Synology.
2. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un Synology NAS e scegliere WOL > Configurazione.
3. È possibile configurare WOL per più server premendo "Maiusc" o "Ctrl". Il sistema ignorerà la casella di dialogo e aggiungerà tutti i server selezionati all'elenco WOL.

#### Attiva un server

1. Nella scheda Gestione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul server da attivare, quindi scegliere WOL > Attivazione.
2. Lo Stato WOL del server cambierà in "Avanzamento X%", indicando l'avanzamento dell'attivazione.

Al termine del WOL, lo stato WOL cambierà in "WOL". Per ulteriori informazioni, consultare la Tabella stato WOL.

Tabella stato WOL

Stato WOL | Indicazione di stato
--- | ---
WOL | 1. WOL configurato. 2. Server attivato.
-- | 1. WOL non configurato. 2. Il server non supporta la funzione WOL.
Avanzamento X% | Il server si sta attivando. L'avanzamento attivazione è X%.
Off | Il server è spento.
N/D | Il WOL è configurato ma lo stato corrente è sconosciuto.

#### Rimuovere la funzione WOL per un server

1. Nella scheda Gestione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul server da cui rimuovere la funzione WOL e scegliere WOL > Rimuovi.
2. Lo Stato WOL del server cambierà in “--”.

## Stampante

In Synology Assistant, è possibile gestire centralmente le stampanti collegate al Synology NAS nella scheda Dispositivo stampante. Sono supportate sia le stampanti semplici che le multifunzione. Per condividere una stampante collegata a Synology NAS nella LAN tramite Synology Assistant, procedere come segue:

#### Aggiungi stampante

1. Collegare la stampante al Synology NAS.
2. Impostare la modalità stampante in DSM Pannello di controllo > Dispositivi esterni. Qui, è visualizzato un elenco delle stampanti collegate.
3. Selezionare la stampante, fare clic su Gestione stampanti USB e scegliere Imposta stampante per selezionare la modalità di funzionamento della stampante. Selezionare la modalità Stampante di rete per utilizzare solo la funzione di stampa. Scegliere Network MFP* per utilizzare le funzioni di stampa, scansione o fax.
4. In Synology Assistant andare alla scheda Dispositivo di stampa. Fare clic su Aggiungi e seguire la Configurazione guidata per aggiungere una stampante al computer. Se la stampante viene aggiunta per la prima volta, è consigliabile tenere a disposizione i driver della stampante per l'installazione.

#### Collegare/Rimuovere la stampante

Durante la stampa e l'invio di fax è possibile eseguire le operazioni senza dover collegare manualmente la stampante in Synology Assistant. Tuttavia, per utilizzare la funzione scanner o ricevere fax su una stampante multifunzione, è necessario collegare la stampante solo per uso personale per evitare che i lavori siano interrotti da altri utenti.

Quando la stampante viene collegata manualmente a Synology Assistant, altri utenti che condividono la stessa stampante nella LAN non posso accedere al dispositivo. Pertanto, al termine del processo è necessario rimuovere la stampante.

La stampante può essere collegata/rimossa nei modi seguenti:

1. In Synology Assistant andare alla scheda Dispositivo di stampa.
2. Selezionare la stampante da collegare e fare clic su Collega. Synology Assistant avvierà la connessione della stampante. Lo stato dell'operazione viene visualizzato nella colonna di stato.
3. Quando si collega una stampante, il pulsante Collega diventa Rilascia. Per rimuovere la stampante collegata fare clic sul pulsante.

#### Nota:

- nella colonna dello stato, se la stampante è indicata come Disponibile, sarà possibile collegare la stampante ed utilizzarla.
- Se è indicata come Collegata, la stampante è già collegata al computer.
- Se la stampante non è disponibile al momento, fare clic su Collega per aggiungerla alla lista di attesa per il collegamento.

#### Rimuovere la stampante

1. Selezionare la stampante da rimuovere dall'elenco.
2. Fare clic su Rimuovi per eliminare la stampante dall'elenco.

#### Modificare le informazioni della stampante

Se Synology Assistant non riesce a recuperare automaticamente l'IP della stampante, da qui è possibile configurare manualmente l'IP.

1. Selezionare la stampante da modificare.
2. Fare clic su Modifica e immettere l'IP della stampante.

#### Nota:

- Network MFP è solo per gli utenti Windows.
- Prima di configurare una stampante, visitare Synology Inc. per verificare l'elenco delle stampanti compatibili.
- L'hub USB non è supportato quando si collega una stampante da condividere.
- La funzione scheda di memoria della stampante collegata non è supportata.

## Preferenze

È possibile fare clic sull'icona a forma di ingranaggio denominata Preferenze, nell'angolo in alto a destra, per configurare le seguenti impostazioni.

- Scheda funzioni predefinite: Selezionare le schede funzione da visualizzare in Synology Assistant.
- Lingua: scegliere una lingua predefinita per l'interfaccia utente di Synology Assistant. È necessario riavviare Synology Assistant per attivare le nuove impostazioni.
- Test della memoria: se si seleziona la casella di controllo, il pulsante Test memoria verrà visualizzato nella scheda Gestione al successivo avvio di Synology Assistant. È possibile scegliere un server e fare clic sul pulsante per eseguire un test diagnostico della memoria. Il server verrà riavviato e il test avrà inizio. L'avanzamento del test viene visualizzato nella colonna Stato dell'elenco dei server.
- Consentire la compatibilità con dispositivi che non supportano la crittografia password: i server con versioni software che non supportano la crittografia tramite password non verranno visualizzati in Synology Assistant. Selezionando questa opzione è possibile visualizzare questi server. L'attivazione di questa opzione non è sicura perché quando si eseguono funzioni che richiedono l'immissione delle credenziali utente in Synology Assistant, la trasmissione della password non viene crittografata. Si consiglia di aggiornare il server a DSM 6.2.4, e successive, o a DSM UC 3.1, e successive, per risolvere questo problema.

#### Nota:

- il completamento del test della memoria potrebbe richiedere del tempo, a seconda delle dimensioni della memoria fisica del server. Durante il test, il server non è in grado di fornire i servizi.
- Per dubbi sulla risoluzione dei problemi di connessione al server tramite Synology Assistant, consultare questo articolo.